2018년도「우주중점기술개발사업」

신규과제 신청안내서

2018. 4.

목 차

I. 사업 개요	1

II. 선정계획	2

III. 신청요건	5

IV. 과제구성 및 체계	8

V. 신청방법	10

【붙임1】지정공모형 과제 제안요구서(RFP)	12

【붙임2】연구비 비목별 계상기준	31

【붙임3】연구비 집행 윤리 서약서	38

【별첨1】제출서류 서식

‧ 연구개발계획서

‧ 개인정보 제공 및 활용 동의서

‧ 성과창출 추진계획서

‧ 기업참여의사 확인서

‧ 학생인건비 지급 하한선 적용 예외요청서

‧ 최종평가 최우수 등급 증빙서류

‧ 연구장비도입 심의요청서

I

사업개요

목적

ㅇ 우주기술로드맵에서 제시된 선행개발 대상 기술 중에서 향후 5년 이내 신규 체계사업에서 전략적으로 필요성이 큰 기술 확보

- 실제 우주개발 사업에서 실용화가 가능한 수준의 QM급의 부품/부분품 개발로 관련 분야의 국내 기술력 제고 및 수입대체

지원내용

지원대상	대학 ․ 출연(연) ․ 산업체
지원규모	2개 과제 내외(과제당 20억 원 내외/년)
지원기간	3년(36개월)
공모방식	지정공모

※ 접수 및 선정 평가결과에 따라 지원과제수 및 연구비는 변동될 수 있음

* 연도별 연구비 및 연구기간은 과제제안요구서(RFP) 제시된 내역에 따라 산정

추진일정

일정	추진내용	비고
4.23	∙ 신규과제(지정곰모형) 사업공고	과학기술정보통신부/ 한국연구재단
5.23	∙ 신청서(연구개발계획서) 접수마감 (5.23 18:00까지) ※ 주관연구기관 승인 마감(온라인)은 (5.24 18:00까지)	한국연구재단
6월 중	∙ 선정평가 실시	한국연구재단
6월 말	∙ 우주기술개발사업 추진위원회 최종심의 및 과제 선정결과 공고	과학기술정보통신부/ 한국연구재단
6월 말	∙ 신규과제 협약체결	과학기술정보통신부/ 한국연구재단
7월 초	∙ 신규과제 연구개시	과학기술정보통신부/ 한국연구재단

※ 상기 일정은 사업 추진 상황에 따라 변동될 수 있음

Ⅱ

우주중점기술분야 선정계획

중점 추진방향

ㅇ 우주기술로드맵에서 제시된 선행개발 대상 기술 중 우주개발 사업에서 실용화가 가능한 수준의 QM급의 부품/부분품 개발로 관련 분야의 국내 기술력 제고 및 수입대체

대외주의

※ 선정과제의 3배수 내외 공모로 경쟁률을 제고하여 우수과제 선정

※ 사업화(성과활용도) 점검을 위해 과제 종료 후 1년 시점에서 추적점검 실시

선정 규모 : 2개 과제 내외

지정공모과제 현황(※ 과제 제안요구서 붙임1 참조)

번호	구분	과제명	연구비	활용처
1	위성 탑재체	우주용 고효율 저잡음 초점면 어레이-선형 TDI 검출기 개발	40억	다목적9호(’28), 차세대중형3호(’23) 차세대소형3호(’24),다목적위성9호(’28) 등
2		위성용 선형 TDI 적외선 센서 핵심기술 개발	23억	천리안3B(’29), 차세대중형3호(’23) 차세대소형3호(’24), 다목적위성9호(’28) 등
3		Ka-band 위성자료 전송장치 개발	30억	차세대중형6호(’25), 차세대중형3호(’23) 차세대소형3호(’24), 다목적위성9호(’28) 등
4	위성 본체	이원추진제 10 N급 추력기 지상시험모델 개발	60억	천리안3A(’28), 천리안3B(’29) 등
5	발사체 본체	복합재 추진제 탱크 핵심기술 개발	60억	소형발사체 플랫폼 확장(’25~), 한국형발사체 성능 향상(’21~) 등
6	발사체 엔진	우주발사체 상단 엔진 고공 노즐 비재생냉각 노즐확장부 개발	60억	한국형발사체 성능 향상(’21~), 산업체 주관 발사(’25~) 등

지원 내용

ㅇ 지원대상

- 주관연구책임자 : 대학(교) 교원(전임, 비전임), 국·공립 정부출연연구기관, 산업체 정규직 연구원 이상인 자

- 연구원 : Post-Doc 또는 박사급 연구원(연구수행 필요시 활용)

- 연구조원 : 석사 또는 박사학위과정 학생. 학부 3, 4학년생도 가능

ㅇ 지원규모

대외주의

- 지정 공모: 20억 원 내외/년

ㅇ 지원기간 : 3년(36개월)

- 1차년도는 연구착수시점(7.1)부터 당해연도 종료일(12.31)까지 연구기간 및 연구비 산정

- 2차년도 및 3차년도는 12개월(1.1일부터 12.31일까지)로 회계연도 일치

- 4차년도는 6개월 연구비 산정

- 정부출연금 및 지원기간은 평가결과, 정부 예산 사정 및 정책방향에 따라 조정될 수 있음

※ 회계연도 기준으로 연구수행 기간을 구성하며 총 지원기간 내에서 연차별 연구 기간을 감안하여 연구내용 및 연구비 조정

【연구비 신청 예시】

’18년 신규과제는 연구 개시일 부터(7월) ’18년 12월말까지 6개월 지원

(잔여 6개월은 최종 연차에 6개월 지원)

구분	1년차	2년차	3년차	4년차	계
기간	`18.7월∼12월 (6개월)	`19.1월∼12월 (12개월)	`20.1월∼12월 (12개월)	`21.1월∼6월 (6개월)	36개월
지원 금액	10억원	20억원	20억원	10억원	50억원

선정 절차

①사전검토		②전문가 평가		③전문기관 검토		④사업추진위원회 심의		⑤ 이의신청 처리 및 협약체결
요건사항, 제한사항 등		패널 발표평가		연구비 및 연구내용 조정 평가결과 종합/보고		평가결과 확정 및 선정		이의신청 처리, 추진위원회 심의 결과 반영 여부 확인 후 협약체결
한국연구재단		한국연구재단		한국연구재단		과학기술정보통신부		한국연구재단

※ 과제 접수규모에 따라 필요시 서면평가 후 발표평가 실시

① 사전검토

- 제출서류 구비 여부, 연구자 및 주관연구기관의 참여제한 여부, 타 과제와의 유사․중복성 등 검토

② 전문가 평가(발표평가)

- 평가방법 : 해당 연구책임자의 발표와 신청서 내용을 토대로 평가

※ 과제 접수규모에 따라 필요시 서면평가 후 발표평가 실시

③ 전문기관 검토

- 전문가 평가 결과, 예산사정, 관련 규정 등 검토 후 과제별 예산규모 및 과제 구성 등을 조정하여 선정(안)을 수립

- 단독 응모과제인 경우, 전문가 평가점수 70점 이상인 경우에 한해 전문기관 검토를 실시(전문가 평가점수가 70점 미만일 경우 탈락)

- 단독 응모과제가 아닌 경우, 전문가 평가점수가 60점 이상인 경우에 한해 전문기관 검토를 실시(전문가 평가점수가 60점 미만일 경우 탈락)

④ 사업추진위원회 심의

- 전문기관이 제출한 선정(안)을 대상으로 평가결과의 타당성, 공정성, 연구비 대비 적정성, 정책적 고려사항 등에 대하여 심의하고 지원예산 규모 내에서 선정과제를 최종 확정

- 사업추진위원회 심의 결과에 따라 과제 목표 및 내용, 과제 구성 및 예산규모 등 조정 가능

⑤ 이의신청 처리 및 협약체결

- 선정과제 협약용 계획서를 제출받아 사업추진위원회 심의결과 반영 여부 확인 후 협약체결

- 평가결과를 통보 받은 날로부터 10일 이내에 이의신청 가능

평가 항목

평가항목	평가지표
연구계획의 우수성(70점)	· 과제제안요구서(RFP) 부합성 · 연구목표의 달성가능성 및 성과창출계획의 적정성 · 연구 추진전략 및 방법, 추진체계의 타당성 · 결과물의 우주 활용 및 시스템(위성, 발사체 등) 연계 가능성 · 연구결과의 과학기술적·사회경제적 활용가치 및 기대효과 · 연구실 인프라 적합성 【평가 시 고려사항】 ※ 우주기술 활용(위성·발사체 적용 등), 논문·특허의 질적 수준(논문인 경우 JCR 30% 이상 등, 특허인 경우 SMART 상위등급 등) 등
연구자의 연구역량 (30점)	· 선행 기반기술 및 연구 성과 · 연구 참여진의 연구 수행역량 · 연구책임자 및 참여연구진간 역할 분담의 적절성

Ⅲ

신청요건

신청대상 기관요건

ㅇ 기관 자격 : 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조 제1항에서 정하는 기관 및 단체

대외주의

	신청대상기관
1.「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 2.「특정연구기관육성법」의 적용을 받는 연구기관 3. 연구인력·시설 등 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소 및 기업의 연구개발전담부서 4.「산업기술연구조합 육성법」에 따른 산업기술연구조합 5.「고등교육법」에 따른 대학·산업대학·전문대학 및 기술대학 6. 국·공립연구기관 7.「산업기술혁신 촉진법」제42조에 따른 전문생산기술연구소 8.「나노기술개발 촉진법」제7조에 따른 나노기술연구협의회 9.「민법」 또는 다른 법률에 의하여 설립된 과학기술분야의 비영리법인 중 연구인력·시설 등 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 비영리법인 10.「의료법」에 의하여 설립된 「의료법인」중 연구인력·시설 등 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 의료법인 11. 그 밖에 연구인력·시설 등 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 국내외 연구기관 또는 단체 및 영리를 목적으로 하는 법인

주관연구책임자 자격요건

ㅇ 대학(교) 교원(전임, 비전임), 국·공립 정부출연연구기관, 산업체 정규직 연구원 이상인 자

대외주의

ㅇ 주관연구책임자는 주관연구기관의 장이 지정한 연구원으로서 해당 분야의 연구경험과 연구수행 능력을 갖추고 해당과제를 주관하여 수행하는 자

대외주의

참여과제 수 제한

ㅇ ｢과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제18조｣에 의거하여 연구자가 동시수행 가능한 연구개발과제는 5과제 이내로 하며, 그 중 연구책임자로서 수행할 수 있는 연구개발과제는 3과제 이내로 하나, 다음의 경우는 예외임

1. 신청마감일로부터 4개월 이내에 종료되는 연구개발과제

2. 사전조사, 기획·평가연구 또는 시험·검사·분석에 관한 연구개발과제

3. 세부과제의 조정 및 관리를 목적으로 하는 연구개발과제

4. 중소기업과 비영리법인의 공동기술개발 과제로서 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 금액 등을 별도로 정하는 연구개발과제 (비영리법인 소속 연구자의 연구개발과제 수 계산에 대해서만 적용한다)

5. 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 별도로 정하는 금액 이하의 소규모 연구개발과제

6. 연구개발사업의 위탁연구과제

7. 연구개발을 목적으로 하지 않는 인력양성 및 학술활동사업

8. 그 밖에 장관 또는 전문기관의 장이 필요성을 인정하는 연구개발과제

우주핵심기술개발사업(우주중점포함) 1인 1과제 수행

ㅇ 연구 수행 집중도 강화를 위해 우주기초 및 우주핵심기술, 우주기술융·복합, 우주중점기술 (단위, 세부과제 포함) 내에서 1인 1과제 수행(연구책임자 기준)

대외주의

※ 단, 우주기초 및 우주핵심, 우주기술 융·복합 과제 수행 연구책임자는 2018. 6. 30. 종료 과제까지 신규과제 신청 가능 (‘18년도 신규 우주기초 및 우주중점 중 1개만 신청 가능)

동일 수행과제 신청 금지

ㅇ 과학기술정보통신부의 국가연구개발사업 및 타 부처/기관 유사사업의  지원으로 동 신청과제와 연구목표, 연구내용 및 연구방법이 동일하게 수행되었거나 수행 중에 있는 경우 등은 신청을 금지함

대외주의

ㅇ 기타 신청자격 유의사항

대외주의

- 세부 및 단위과제 기준 연구책임자로써 우주기초(자유), 우주기초(지정), 우주중점기술 중 1개 과제만 신청할 수 있음

국가연구개발사업 참여제한 연구자

ㅇ 국가연구개발사업 참여제한 제재 조치를 받은 연구자는 제재기간이 신청마감일 전일까지 종료되는 경우 신규과제 신청 및 참여가능

대외주의

정부출연금 및 민간부담금 비율

ㅇ 주관기관 또는 참여기관의 자격으로 과제에 참여하는 참여기업의 수 및 유형에 따라 정부출연금 지원비율 및 민간부담금 현금비율 한도가 정해짐

ㅇ 기업이 부담하는 연구개발비 중 현금 부담 기준 및 현물 부담이 허용되는 비목 및 범위는 ‘과기정통부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정’[별표 4]에 의함

과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준 (제23조제3항 관련)
1. 과학기술정보통신부의 연구개발비 출연 기준	2. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현금 부담 기준	3. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현물 부담이 허용되는 비목 및 범위
가. 참여기업이 모두 대기업인 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내 나. 참여기업이 모두 중견기업인 경우: 총연구개발비의 60퍼센트 이내 다. 참여기업이 모두 중소기업인 경우: 총연구개발비의 75퍼센트 이내 라. <삭제> 마. 참여기업이 복합적으로 구성되어 있고, 그 중 대기업의 비율이 3분의 1 이하인 경우 : 총연구개발비의 60퍼센트 이내. 다만, 참여기업 중 중소기업의 비율이 3분의 2 이상인 경우는 총 연구개발비의 75퍼센트이내. 바. <삭제> 사. 그 밖의 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내	가. 참여기업이 대기업인 경우: 부담금액의 15퍼센트 이상 나. 참여기업이 중견기업인 경우: 부담금액의 13퍼센트 이상 다. 참여기업이 중소기업인 경우: 부담금액의 10퍼센트 이상	가. 참여기업 소속 연구원의 인건비(대기업의 경우에는 현물 부담액의 50퍼센트 이내, 중견기업인 경우에는 70퍼센트 이내) 나. 직접경비 중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시작품 제작에 필요한 부품비, 기술도입비(대기업이 보유하고 있는 연구기자재, 시설비 및 기술도입비는 기업의 현물 부담액 중 인건비를 제외한 금액의 50퍼센트 이내, 중견기업인 경우에는 70퍼센트 이내)
※ 비고 연구개발과제가 둘 이상의 세부과제로 구성된 경우에는 세부과제 단위로 연구개발비 출연･부담기준을 적용한다.

기타

ㅇ 기타사항은 「관련 규정」적용

대외주의

-「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」

-「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」

-「과학기술정보통신부 소관 연구개발사업 보안관리지침」

-「국가연구개발사업의 대학 학생인건비 관리지침」등

ㅇ 연구책임자는 연구과제 협약 시‘연구비 집행 윤리서약서(붙임4 양식)’에 서명하여 제출하여야 함(협약단계에서 전산시스템으로 구현)

대외주의

Ⅳ

과제 구성 및 체계(연구단)

연구단(총괄) 목적

ㅇ 출연(연), 대학, 기업 등이 단일 총괄과제(연구단)로서 산·학·연 컨소시움을 구성하여 실제 우주개발 사업에서 실용화가 가능한 수준의 QM급의 부(분)품 개발로 관련 분야의 국내 기술력 제고 및 수입대체 효과 기대

연구단 구성 체계

ㅇ 출연(연), 대학, 기업 등이 총괄과제(연구단)로 구성하며 연구단(총괄) 내 세부과제로 산‧학‧연이 참여*

* 위성 및 발사체 체계사업에 성과물을 탑재ㆍ활용도를 강화하기 위해 기술수요기관(항공우주연구원, 인공위성연구소, KAI 등)과 대학, 출연(연), 기업이 세부과제 구성하여 참여

ㅇ 연구단 내 독립적으로 기술컨설팅 및 성과관리 등을 수행하는‘(가칭)기술관리팀’을 위한 세부과제 또는 연구팀 구성·운영(예시 참조)

※1) 기술수요기관(항우연, 인공위성연구소, KAI 등)과 대학, 출연(연), 기업이 컨소시엄(총괄과제) 구성하여 참여하며 ‘기술관리팀’은 과제의 연구 성과를 직접적으로 활용하게 되는 기술수요기관 관련 전문가들이 참여하여 수행

※2) 연구개발 목표를 달성하기 위하여 기술 수요기관은 ‘기술관리팀’이라는 세부과제로 참여하여 기술 관련 컨설팅, 성과관리 등의 역할을 하며, 수요기관이 총괄과제 수행기관이 될 수도 있음.

< 연구단 구성 예시 >

(예시1) 기술수요기관≠사업수행기관    (예시2) 기술수요기관〓사업수행기관

			연구단(단장) 총괄지원 관리																연구단(단장) 총괄지원 관리
											세부과제4 (기술관리팀)
세부과제1 (연구1팀)					세부과제2 (연구2팀)						세부과제3 (연구3팀)						세부 과제1				세부과제2 (연구2팀)			세부과제3 (연구3팀)
																	(연구 1팀)	(기술관리팀)

연구단 운영 및 관리

ㅇ 연구단별 성과목표에 따라 자체 성과 모니터링 체계를 구축하여 세부 과제별 추진 실적 점검·관리

대외주의

- 연구단을 총괄과제 및 세부과제(하위)로 구성, 과제별로 임무 및 역할을 명확화하여 사업기간 내 목표 달성 가능성 제고

-‘기술관리팀’과 전문기관의‘전담평가단’을 통해 상시적으로‘설계-제작-시험’전 과정을 모니터링

※ 지속적ㆍ상시적 점검을 통해 과제의 목표 달성 가능성을 높이며, 또한 향후 실제 임무에 적용할 수 있는 수준의 기술력을 확보할 수 있도록 견인

기타사항

ㅇ 선정된 연구단은 기술 수요기관과 협의를 통해 성과 활용에 대한 약정 또는 맞춤형 협약 체결 예정

대외주의

Ⅴ

신청방법

ㅇ 신청서 제출(2018. 5. 23. 18:00까지) : 주관연구책임자 업로드

- 한국연구재단 연구사업통합지원시스템(http://ernd.nrf.re.kr)에 로그인하여 신청계획서 업로드 및 기관승인요청(별도 매뉴얼 참고)

- 연구책임자 작성 및 등록 → 주관연구기관(소속기관) 승인 (5월 24일 18시까지)

한국연구업적 통합정보 개인정보 등록․갱신		한국연구재단 시스템 연구개발계획서 업로드(온라인)		연구개발계획서 등록사항 승인(온라인)		연구과제 신청완료
연구책임자		연구책임자		주관연구기관장

제출서류

제출서류(※ 서식은 별첨 참조)	비고
① 신청서(연구개발계획서)	온라인 제출
② 개인정보 제공 및 활용동의서(필수)	* 첨부로 온라인 제출 (필요시 스캔 후 그림파일로 저장하여 제출)
③ 성과창출 추진계획서(필수)
④ 기업참여의사 확인서(해당시)
⑤ 학생인건비 지급 하한선 적용 예외요청서(해당시)
⑥ 최종평가 최우수 등급 증빙서류(해당시)
⑦ 연구장비도입 심의요청서(해당시)

신청서(연구개발계획서) 작성

ㅇ 지정공모: 연구개발계획서 작성 시 RFP부합하는 연구내용 제안하여야 함

대외주의

※ 연구개발계획서 작성요령은 별첨(①연구개발계획서) 참조.

신청기간

ㅇ 연구개발계획서 신청(온라인) : 2018.5.08(화) 10:00 ~ 2018.5.23(수) 18:00까지

대외주의

ㅇ 주관기관 승인(전자인증) : 2018.5.08(화) 10:00 ~ 2018.5.24(목) 18:00까지

※ 연구책임자의 신청사항에 대해 주관연구기관장의 승인이 완료되어야 신청접수가 최종 완료되는 것이므로 연구책임자는 그 전에 등록신청을 완료하여야 함

※ 접수마감 이후에는 연구사업 통합시스템이 자동으로 차단되어 과제신청 및 수정이 불가하므로 연구계획서 작성요령 등을 참고하여 완성된 연구계획서를 제출하시기 바람

문의처

ㅇ 사업문의 및 신청서(연구개발계획서) 작성 등
- 한국연구재단 우주개발팀 (Tel. 042-869-7802, 7804, 7805)

대외주의

ㅇ 파일업로드 및 전산장애 등 연구통합관리시스템 관련 문의
- 한국연구재단 정보팀 Help Desk (Tel. 1544 – 6118)

붙임 1		지정공모과제 제안요구서(RFP)

1. 우주용 고효율 저잡음 초점면 어레이-선형 TDI 검출기 개발	11

2. 위성용 선형 TDI 적외선 센서 핵심기술 개발	14

3. Ka-band 위성자료 전송장치 개발	17

4. 이원추진제 10 N급 추력기 지상시험모델 개발	20

5. 복합재 추진제 탱크 핵심기술 개발	23

6. 우주발사체 상단 엔진 고공 노즐 비재생냉각 노즐확장부 개발	26

국가 중점우주기술 개발 로드맵 번호

CT046

공모유형

지정공모형(Top-down)

□ 우주용 고효율 저잡음 초점면 어레이-선형 TDI 검출기 개발

□ 추진배경

ㅇ 정의

- 저궤도 위성용 광학센서로 신호대잡음비를 향상시키기 위해 센서내부에서 신호전하를 이동시키는 방식의  CMOS 선형 TDI(Time Delayed Integration) 검출기(QM급) 혹은 hybrid 선형 TDI 검출기(QM급)와 이를 구동하는 구동전자부(QM급)를 위한 핵심기술 개발

ㅇ 필요성

- 우주 산업의 관심과 필요성 대두로 많은 위성 시스템의 개발이 진행 중

- 대부분 기술들이 선진국에 비해 많이 뒤져 있으며, 외국 기술 의존 비율이 상당히 높음

- 대부분의 위성에서 사용하고 있는 CCD 선형 TDI 검출기를 대신하여  CMOS 혹은 hybrid 선형 TDI 검출기를 사용함으로써, 전자부 집적도를 획기적으로 높혀 저전력, 소형의 위성개발이 가능하도록 함

- 국내 우주산업의 자립화와 수입 대체 효과를 갖도록 국내 CMOS 혹은 hybrid TDI 검출기 및 구동전자부의 핵심기술 개발이 필요함

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

우주용 고효율 저잡음 초점면 어레이-선형 TDI 검출기 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표

- 위성 광학탑재체용 선형 TDI 검출기 핵심기술 개발

- 위성 광학탑재체용 선형 TDI 검출기 개발 및 검증

(우주환경 보증 및 QM급 모델)

ㅇ 세부목표

- 1단계

∙ 선형 TDI 센서의 성능분석을 통해 우주용 센서의 설계안 도출 및 칩 인증절차 마련

∙ 설계목표: High full well(≥150 Ke-), Small pixel size(≤7μm), TDI (≥128)

∙ ADC(Analog To Digital Converter)를 포함하고, TDI 기능을 구현한 CMOS 혹은 hybrid 센서 1차칩 제작

∙ 센서 검증을 위한 구동전자부 시스템 개념 및 예비설계 진행

- 2단계

선형 TDI 센서 1차칩 인증시험 및 최종칩 제작

구동전자부 EM(Engineering Model) 개발 및 상세설계

- 3단계

선형 TDI 센서 최종 칩 인증시험(우주환경시험 포함)

구동전자부 QM(Qualification Model)급 개발

선형 TDI 센서 & 구동전자부 통합, 기능시험 및 우주환경시험

2. 연구내용 및 연구성과

ㅇ 성능요구조건

- 선형 TDI 센서

항목	내용
Number of Active Pixels	> 8,000
Pixel Pitch	≤ 7 μm
Max TDI	≥ 128
Full well capacity	≥150 Ke-
속도	> 30,000 line/s
Noise	< 70 e- @ TDI 128
QE	> 30% (@ 650nm)
Readout noise	< 10 e- at 30 KHz pixel readout rate
MTF(Solar Weighted)	> 40%
TID level	> 30 krad
Displace damage	≥ 10 MeV 2×1011 p/cm2 (Proton)
LETth	> 60 MeV cm2/mg
Bit Rate per Output	≥ 2Gbps

- 선형 TDI 센서 구동전자부

항목	내용
센서 픽셀 클럭	> 20 MHz
ADC Bit level	≥ 10bit
TDI 선택	TDI 1, 8, 32, 64, 128
운용온도 범위	-5 ～ 55°C
영상데이터 전송방법	Channel Link
CMD(Command)/TLM(Telemetry) 인터페이스 기술	우주용 인터페이스를 고려한 통신 설계

- 선형 TDI 센서 구동전자부 EGSE(Electrical Ground Support Equipment, 지상전기시험장비) 요구사항

∙ 선형 TDI 센서구동전자부에 요구되는 전원공급 및 제어신호 생성

∙ 선형 TDI 센서의 동작제어[DSNU(Dark Signal Non-Uniformity), PRNU(Photo Response Non-Uniformity)], Gain, Offset 테이블 적용기능 포함

∙ 선형 TDI 센서구동전자부 텔레미트리 모니터링

∙ 선형 TDI 센서구동전자부로부터의 영상정보 수신, 분석 및 처리

∙ 영상정보 디스플레이

∙ 내부 클락을 이용한 1 PPS(Pulse Per Second) 신호발생

∙ 영상데이터 저장(10분 영상데이터) 및 디스플레이 기능

ㅇ 구동전자부 우주환경시험 조건

- 저궤도 위성에 대한 우주 환경 조건

∙ 다목적실용위성 우주 환경 조건 만족: 랜덤 진동(Random Vibration)/정현파 진동(Sine Vibration)/충격/열주기 시험/열진공 시험

∙ 전자파내성/적합성시험(EMI/EMC): MIL-STD-461F 규격 적용

∙ Bake-Out(Out Gassing)

ㅇ 선형 TDI 센서 인증조건

∙ ESCC(Europeian Space Components Coordination) 9020의 F2/F3/F4를 수행 후 요건을 만족

※ 칩 시험 및 3 temp. 특성 측정온도(저온/상온/고온) 조건은 -55/+25/+125 ℃를 적용함

ㅇ 경제적 효과

- 개발된 선형 TDI 센서와 구동전자부를 FM급으로 발전시켜 저궤도/정지궤도 인공위성 개발에 활용

- E/L(수출허가) 회피, 수입대체 효과를 기대(국내외 위성부품 시장 진출)

- 우주 환경에 적합하고 신뢰성이 보장된 제품 개발 및 Process를 확립

- 일반 지상용 통신 부품보다 수십배 이상의 부가가치가 높음

- 국산화를 통한 비용 절감 및 사회경제적 수익 향상에 기여함

- 새로운 시장 창출을 통한 고용 확대 및 산업 전반에 기여

ㅇ 기술적 효과

- 우주 환경에 적합한 선형 TDI 센서 및 구동전자부 개발 능력 확보

- 위성 사업 및 군수 사업 등 타 분야의 부품 개발에도 활용

- 위성, 달 및 행성 탐사 등 우주 개발사업의 자주적, 독립적 기술 기반 구축

3. 특기사항

4. 연구기간 및 연구비

(단위 : 천원)

구분	2018 (7～12월)	2019 (12개월)	2020 (12개월)	2021 (1～6월)	합계
정부출연금	700,000	1,300,000	1,300,000	700,000	4,000,000

※ 연구비의 회계연도 일치지원 계획에 따라 1차년도는 6개월(7～12월) 지원, 잔여 6개월은 4차년도에 지원(총 36개월)

※ 참여기업이 있는 경우, 민간부담금은 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준(별표4)에 따름(과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제23조제3항 관련)

국가 중점우주기술 개발 로드맵 번호

CT050

공모유형

지정공모형(Top-down)

□ 위성용 선형 TDI 적외선 센서 핵심기술 개발

□ 추진배경

ㅇ 정의

- 우주핵심기술사업을 통해 확보된 QM급 우주용 적외선 검출기 기술을 활용하여, 실용위성탑재가 가능한 FM급 선형 TDI(Time Delayed Integration) 적외선 검출기 개발을 목적으로 함

- 우주용 적외선 검출기에 대한 Heritage를 확보하여 향후 우주용 적외선 검출기를 상업적으로 판매할 수 있는 신뢰성 검증 및 개발 기술 확보를 목적으로 함

ㅇ 필요성

- QM급의 우주용 적외선 센서 개발을 완료한 바, 이를 바탕으로 우주인증 절차에 따른 제작과 기술적 성숙도를 덧붙여 바로 탑재가 가능한 적외선 센서 개발을 완성할 기회로 활용 가능함

- 현재 전량 수입되면서 E/L(수출허가) 대상인 우주·항공용 적외선 센서에 대한 수입 대체가 가능하게 되며, 적외선 센서 자체뿐 아니라, 위성 수출 시 탑재되어 고부가 가치의 수출을 기대할 수 있음

- 군 정찰 위성 뿐 만 아니라 무인정찰기 등에도 적용 가능하여, 국방에서 핵심적으로 추진하는 군의 감시정찰 능력 향상 및 정보화에 크게 기여 가능함

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

위성용 선형 TDI 적외선 센서 핵심기술 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표

- 2400×8 픽셀 이상 MWIR(Mid Wave Infra-Red, 중적외선) 우주용 선형 TDI 적외선 센서 FM급 개발

항목	개발목표
배열 형식	2400×8 pixel 이상
반응 파장 대역	3.3 ∼ 5.2 ㎛
화소 크기	10 ∼ 20 ㎛
서브 모듈	≤ 3개
NETD	≤ 20 mK
동작 온도	≤ 80 K
출력 라인레이트	50 ∼ 4,000 line/s
인증시험	인증모델

ㅇ 세부목표

- 1차년도

∙ 2400x8 픽셀 이상 배열 형식의 FPA(Focal Plane Assembly) 센서칩 설계 및 제작

∙ 우주 인증절차 설정 완료

∙ 진공 Dewar 열해석 최적화를 통한 파워소모 특성 향상 설계 및 제작

∙ IDDCA(Integrated Detector Dewar Cooler Assembly) 무게 저감을 위한 Cooler 선정

- 2차년도

∙ 2400x8 픽셀 이상 배열 형식의 FPA와 진공 듀어를 이용한 FM급 IDDCA 제작

∙ 우주 인증시험 및 환경시험 수행(QM 레벨)

- 3차년도

∙ 2400x8 픽셀 이상 배열 형식의 FPA와 진공 듀어를 이용한 FM급 IDDCA 제작

∙ 우주 환경시험(차세대중형 3호 및 차기 다목적실용위성) 수행 및 검출기 개발

2. 연구내용 및 연구성과

ㅇ 성능요구조건

- 2400×8 픽셀 이상 MWIR 우주용 선형 TDI 적외선 센서 FM급 개발

항목	성능요구조건
배열 형식	2400×8 pixel 이상
반응 파장 대역	3.3∼5.2 ㎛
화소 크기	10∼20 ㎛
서브 모듈	≤ 3개
NETD	≤ 20 mK
출력 라인레이트	50 ∼ 4,000 line/s
MTF	> 50%
선형도	+/- 5%
Dark signal	≤ 100 e-
Saturation charge capacity	□ 8.5Me-
동작 온도	≤ 80K

ㅇ 환경조건

- 저궤도 위성(다목적실용위성7호)에 대한 우주 환경 조건

∙ 다목적실용위성 우주 환경 조건 만족: 랜덤 진동/정현파 진동(Sine Vibration)/충격/열주기 시험/열진공 시험

∙ 전자파내성시험(EMI/EMC): MIL-STD-461F 규격 적용

∙ Bake-Out(Out Gassing)

ㅇ 인증조건

- CIS(CMOS Imaging Sensor)의 경우, QM은 ESCC(European Space Components Coordination) 9020의 F2/F3/F4를 수행 후 요건, FM은 ESCC 9020의 F2/F3를 만족하여야 함. [칩 시험 및 3 temp. 특성 측정온도(저온/상온/고온) 조건은 -55/+25/+125 ℃를 적용함]

ㅇ 경제적 효과

- 경제적 측면에서는 국내용 우주·항공용 적외선 센서에 대한 수입 대체가 가능하게 됨

- 동일 기술을 국내 군수용 적외선 센서에 활용하여 시장 점유율을 높일 수 있고, 우주용 적외선 센서 자체뿐 아니라, 위성 수출 시 탐재를 통해 수출이 기대되어 수백억 원의 경제적 가치가 기대됨.

ㅇ 기술적 효과

- 적외선 센서 기술은 다양한 분야에 응용될 수 있는 핵심 부품·소재 기술에 해당하며, 우주용 적외선 센서를 제작을 통해 확보 할 수 있는 기술들은 생산절차, 인증 절차, 품질 관리 방법, 강화된 환경 규격 등을 경험할 수 있음

- 이러한 경험을 통하여 국내에서 생산되는 적외선 센서의 기술을 한 단계 발전시킬 수 있는 기회가 될 수 있음

- 예상 성능의 적외선 센서가 공급될 경우 군수, 의료용 진단기기, 산업용 비파괴검사 장비, 방범/감시용 설비 등의 관련 산업 분야의 발전을 유도하여 전반적인 국가 기술 경쟁력을 향상시키는 파급 효과가 있음

3. 특기사항

4. 연구기간 및 연구비

(단위 : 천원)

구분	2018 (7～12월)	2019 (12개월)	2020 (12개월)	2021 (1～6월)	합계
정부출연금	400,000	800,000	700,000	400,000	2,300,000

※ 연구비의 회계연도 일치지원 계획에 따라 1차년도는 6개월(7～12월) 지원, 잔여 6개월은 4차년도에 지원(총 36개월)

※ 참여기업이 있는 경우, 민간부담금은 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준(별표4)에 따름(과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제23조제3항 관련)

국가 중점우주기술 개발 로드맵 번호

CT052

공모유형

지정공모형(Top-down)

□ Ka-band 위성자료 전송장치 개발

□ 추진배경

ㅇ 정의

- 고해상도 관측 위성용 고속 데이터 하향링크 시스템 구현을 위한 Ka-band Gbit/s급 가변 변조 방식 전송장치의 인증모델(QM) 개발

ㅇ 필요성

- 관측위성의 해상도 및 관측폭이 점점 향상되는 추세이며, 이로 인해 증가하게 되는 관측자료를 전송하는 데는 종래의 X-band를 활용해서는 한계가 있음

- 해외의 경우 Ka-band를 이용하고 다양한 변조 방식을 선택적으로 적용하는 고속 전송장치를 개발하고 있음

- 자료 전송장치는 국가 위성개발 사업의 필수 공통 기술로서, 해상도 및 관측폭 성능 향상 요구에 대비해서 Ka-band 기반의 Gbit/s급 전송장치 기술의 선행 개발 필요

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

Ka-band 위성자료 전송장치 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표: Ka-band 위성자료 전송장치 인증모델(QM) 개발

- 코딩방식을 적용한 QPSK/8PSK/16-APSK/32-APSK/64-APSK 변조 선택적 지원 기술 개발

- Ka-band에서 2,000 Mbps급 전송 속도 구현 기술 개발

ㅇ 세부목표

<개념 설계 단계>

∙ Ka-band 고속 전송장치 개념 설계

∙ RF 성능 분석 및 열/구조 해석 수행

∙ CCSDS(Consultative Committee for Space Data Systems, 우주데이터시스템자문기관) 호환코딩 및 변조 [QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying)/8PSK/16-APSK /32-APSK/64-APSK] 기술 개발

∙ Ka-band 주파수 상향 변환기 기술 개발

<EM 개발 단계>

∙ Ka-band 고속 전송장치 EM H/W 제작(Interface Section/Modulator Section,

RF Section, DC/DC Converter Section)

∙ EM H/W 통합 및 기능 시험

<QM 개발 단계>

∙ Ka-band 고속 전송장치 QM H/W 제작(Interface Section/Digital Section/

Modulator Section, DC/DC Converter Section)

∙ QM H/W 통합 및 기능 시험

∙ QM 우주환경시험

2. 연구내용 및 연구성과

ㅇ 성능요구조건

- 사용 주파수: 25.5GHz ~ 27.0GHz(Bandwidth: < 1.5GHz)

- 변조 방식: QPSK/8PSK/16-APSK/32-APSK/64-APSK

- 코딩 방식 및 스펙트럼: CCSDS 호환

- 입력 데이터 속도: 2Gbps(Wizard-Link Interface or better)

- 출력 Symbol Rate: 최대 500Mbaud(on single carrier, 변조방식에 따름)

- RF출력 파워: 8 W 이상

※ 사전왜곡 등 증폭성능 선형화 적용 및 변조기와 일체로 구현

- 전원/소비전력: 21 ~ 42V/≤130W

- 부피/무게: 210 x 150 x 120 mm3 / ≤5kg

- 기타: 출력단은 부하가 없는 (OPEN) 경우도 고려하여 개발되어야 하며(safety), 위성체와의 전기적 접속은 다목적실용위성 규격에 준함

∙ 커맨드, 텔레메트리(RF 출력, 온도 포함), I/Q offset ratio, Carrier suppression, Spurious 레벨  등 제안서 포함

ㅇ 환경조건

- 다목적실용위성 우주 환경 조건 만족 : 랜덤 진동/정현파 진동(Sine Vibration)/충격/열주기 시험/열진공 시험

∙ 동작 온도: -25 ~ 55℃ (장착면)

∙ 보관 온도: -35 ~ 60℃ (장착면)

∙ Mechanical loads: overall 11.9grms(vibration) + 3dB, ~ 376 G(Shock) + 3dB

- 전자파내성시험(EMI/EMC): MIL-STD-461F 규격 적용

- 방사능 조건: 685 km, 경사각 98.1 deg 운영을 가정 (2015년 발사기준)

- 신뢰도: > 0.95 (수명: 4년, 20 % duty, MIL-HDBK-217F Notice 2 적용)

∙ EEE Parts Derating Rule: ECSS-Q-ST-30-11C(또는 MIL-STD-975 내지 EEE-INST-002) 호환

ㅇ 시험절차

- 기술검증보드를 이용한 핵심 기술 검증

- EM/QM을 이용한 기능/성능 검증 및 우주환경 적합성 검증

ㅇ 경제적 효과

- 개발된 QM 고속 데이터 전송장치를 FM급으로 발전시켜 국내 인공위성 개발에 활용

- 국내 기술 적용으로 수입대체 효과 기대

- 국산화를 통한 비용 절감 및 사회경제적 수익 향상에 기여

- 국내외 위성부품 시장 진출을 통한 고용 확대 및 산업 전반에 기여

ㅇ 기술적 효과

- 우주 환경에 적합한 Ka-band 고속 데이터 전송장치(QM) 개발 능력 확보

- 위성 사업 및 통신 사업 등 타 분야의 부품 개발에 확보 기술 활용

- 고속 데이터 통신 분야의 우주 기술의 자립 및 독립성 확보

3. 특기사항

4. 연구기간 및 연구비

(단위 : 천원)

구분	2018 (7～12개월)	2019 (12개월)	2020 (12개월)	2021 (1～6개월)	합계
정부출연금	750,000	1,000,000	1,000,000	250,000	3,000,000

※ 연구비의 회계연도 일치지원 계획에 따라 1차년도는 6개월(7～12월) 지원, 잔여 6개월은 4차년도에 지원(총 36개월)

※ 참여기업이 있는 경우, 민간부담금은 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준(별표4)에 따름(과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제23조제3항 관련)

국가 중점우주기술 개발 로드맵 번호

CT019

공모유형

지정공모형(Top-down)

□ 이원추진제 10 N급 추력기 지상시험모델 개발

□ 추진배경

ㅇ 정의

- 이원추진제(MMH/NTO)를 사용하는 10 N급 자세제어용 추력기 개발

ㅇ 필요성

- 정지궤도위성, 달착륙선 및 심우주탐사선 등에서 고(高)비추력 자세제어용 추력기가 필수적임

- 대부분의 기술들이 선진국에 비해 많이 뒤져 있으며, 외국 기술에 의존 비율이 상당히 높음

- 향후 액체원지점엔진 개발을 위한 기반기술을 구축하여 국내 우주산업의 자립화와 수입 대체 효과를 얻음

- 민군겸용 기술로 핵심기술 확보시 대형추력기 개발 등 파급효과가 매우 클 것으로 기대됨

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

이원추진제 10 N급 추력기 지상시험모델 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표

이원추진제(MMH/NTO)를 사용하는 10N 급 자세제어용 추력기(EM) 개발

ㅇ 세부목표

- 연소실 및 노즐 제작용 항산화 초내열합금 제작공정 개발

- 이원추진제 추력기 분사기 설계, 해석, 검증 기술 개발

- 이원추진제 추력기 연소기 설계 및 해석 기술 개발

- 이원추진제(산화제/연료) 보관 시설 구축

- 이원추진제 연료공급/추력계측장치 및 고고도 지상연소시험 시설 구축

- 이원추진제 추력기 발사환경 및 고고도 지상연소시험 수행

- 이원추진제 추력기 성능평가 및 규격화

2. 연구내용 및 연구성과

ㅇ 용어 정의

- MMH (Monomethylhydrazine, CH3NHNH2): 하이드라진 계열 이원추진제

- NTO (Nitrogen tetraoxide, 사산화질소, N2O4): 하이드라진 계열 추진제용 산화제

- MON (Mixed oxides of nitrogen, N2O4+NO2): 사산화질소와 이산화질소의 혼합물, 산화제 중 이산화질소 비율로 표시 (1 ~ 25%)

ㅇ 성능요구조건

- 작동유체: 산화제= MON-1 or MON-3 ; 연료 = MMH

- 진공 추력: ≥ 9.8 N

- 진공 비추력: ≥ 285 sec

- 밸브 응답시간: 5 ms(Opening) 이상, 2 ms(Closing) 이하

- 총누적연소시간: ≥ 20 hours

- 중량: ≦ 700 g

ㅇ 환경조건(정지궤도 위성 및 우주 탐사선)

- 이송/취급/보관 온도: -20 ~ +60 ℃ (밸브: -10 ~ +120 ℃)

- 열주기: 상온-고온-상온을 반복하는 연소시험으로 대체

- 압력: 10-6 ~ 1050 mbar

- 상대습도: 60 % 이하

- 정현파 진동(Sine Vibration)

All axis
Frequency [Hz]	Level
5-39	± 10 mm
39-100	± 60 g
sweep rate: 2 oct/min

- 랜덤 진동(Random Vibration)

x-axis (axial)		y, z-axis (lateral)
Frequency [Hz]	Acceptance Level (60 s)	Frequency [Hz]	Acceptance Level (60 s)
20 - 100	+ 6 dB/oct	20 - 100	+ 6 dB/oct
100 - 350	1.33 g2/Hz	100 - 330	0.89 g2/Hz
350 - 500	0.67 g2/Hz	330 - 450	0.44 g2/Hz
500 - 1000	0.22 g2/Hz	450 - 500	0.22 g2/Hz
1000 - 1300	0.13 g2/Hz	500 - 800	0.11 g2/Hz
1300 - 2000	0.044 g2/Hz	800 - 1100	0.22 g2/Hz
		1100 -1200	0.11 g2/Hz
		1200 - 1300	0.044 g2/Hz
		1300 - 2000	0.018 g2/Hz
Global	25.7 g rms	Global	20.6 g rms

- 충격(Shock)

All axis
Frequency [Hz]	Level
500	200 g
3000	2000 g
10000	2000 g

ㅇ 진공시험장치 요구조건

- 이원추진제 공급 시스템 (코리올리 식 유량계 포함)

- 이원추진제 저장 탱크 및 보관 시설

- 연소시험 제어 및 DAQ 시스템

- 10 N 급 추력 측정 장치

- 진공 챔버: < 10-2 torr

- 서지 탱크: > 80 m3

- 진공펌프 시스템: > 5000 m3/hr (2단 기준)

- 환경 안전장치 (연소가스 포집, 오염제거 시스템, 추진제 디텍터)

ㅇ 시험절차

- 내외부누설/전기적특성/수류시험

- 수락 연소시험

- 환경시험(정현파/랜덤/충격)

- 전기기능시험

- 장기수명 연소시험

- 밸브수준성능시험(내외부누설/전기적특성)

ㅇ 경제적 효과

- 국내 정지궤도 위성의 자세제어 추력기 활용을 통한 수입대체효과

- 국산화를 통한 비용 절감 및 사회경제적 수익 향상에 기여함

ㅇ 기술적 효과

- 고 신뢰성의 이원추진제 추력기 제작 및 시험 기술 획득

- 민군겸용 기술로 핵심기술 확보 시 대형추력기 개발 등 파급효과가 큼

- 정지궤도위성, 달 착륙선 및 심우주탐사선 등의 다양한 임무에 대응 가능

3. 특기사항

ㅇ 이원추진제 추력기 개발에 필요한 기반 시설 (이원추진제 취급/보관/제독) 구축 필요

4. 연구기간 및 연구비

(단위 : 천원)

구분	2018 (7～12월)	2019 (12개월)	2020 (12개월)	2021 (1～6월)	합계
정부출연금	1,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	6,000,000

※ 연구비의 회계연도 일치지원 계획에 따라 1차년도는 6개월(7～12월) 지원, 잔여 6개월은 4차년도에 지원(총 36개월)

※ 참여기업이 있는 경우, 민간부담금은 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준(별표4)에 따름(과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제23조제3항 관련)

국가 중점우주기술 개발 로드맵 번호

CT127

공모유형

지정공모형(Top-down)

□ 복합재 추진제 탱크 핵심기술 개발

□ 추진배경

ㅇ 정의

- 발사체 성능 향상을 위한 복합재 추진제 탱크 설계/제작 핵심기술 개발

ㅇ 필요성

- 자력 발사체의 성능 개량 및 향후 개발되는 발사체를 위해 구조체 경량화가 필요함

- 구조체 경량화를 위해 발사체 동체와 탱크에 복합재를 적용하는 범위가 확대되고 있음

- 추진제 탱크는 발사체의 큰 부분을 차지하고 경량화를 이룰 경우 성능향상 효과가 큼

- 복합재 추진제 탱크는 기존 알루미늄 추진제탱크 대비 경량화 및 저비용 제작이 기대됨

- 현재 개발 중인 미국 SLS(Space Launch System) 발사체의 복합재 추진제탱크는 AFP(Automated Fiber Placement) 장비를 활용하고 있으며 무게 및 비용 절감 가능

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

복합재 추진제 탱크 핵심기술 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표

- 복합재 추진제탱크 개발 (상온용 직경 2.6 m 실물형, 극저온용 축소형)

- 복합재 추진제탱크 설계 및 제작 핵심 공정 개발

- 복합재 추진제탱크 시험 평가 기술 확보 및 물성데이타 확보

- 기존 금속재 대비 무게 20 % 감소 목표

ㅇ 세부목표

- 복합재 추진제탱크 개발 문헌 조사 및 기술 분석

- 추진제탱크용 복합소재 도입/선정 또는 개발

- 복합재 추진제탱크 소재 물성 시험평가 및 데이터 확보

(상온, 극저온 기계적 물성, 기지균열 및 침투율 특성 등)

- 복합재 추진제탱크 시제품 설계/해석(내압, 비행 및 온도조건 고려)

- 복합재 추진제탱크 제작 AFP 장비 도입 또는 활용

- 복합재 추진제탱크 핵심 제작공정 개발

- 복합재 추진제탱크 핵심 부품 시험평가

- 복합재 추진제탱크 시제품 축소형 및 실물형 제작

- 복합재 추진제탱크 비행하중, 내압 및 환경시험을 통한 성능 검증

- 기존 금속재 대비 비용감소를 확인할 수 있도록 양산 기준 제작비용 산정 제시

2. 연구내용 및 연구성과

ㅇ 성능요구조건

- 설계계수: burst factor = 1.25, proof factor = 1.05

- 외형 요구조건: 직경 2.6 m(한국형발사체 2단 추진제탱크 기준)

- 연료 및 산화제탱크 모두 동일형상으로 구성 및 산화제탱크는 축소형 가능

- 복합재 추진제탱크는 아래 그림에서 비행하중을 견딜 수 있는 스커트 구조를 포함

- 내압 및 비행하중 요구조건(한국형발사체 2단 연료탱크 기준)

상부돔 조합체	내압(MEOP), MPa	0.420
	등가압축하중, N	2.42×106
실린더 조합체	내압(MEOP), MPa	0.472 ~ 0.505
	등가압축하중, N	2.41×106 ~ 2.42×106
하부돔 조합체	내압(MEOP), MPa	0.524
	등가압축하중, N	2.61×106

- 내압하중, 비행하중, 극저온 반복하중 등 다양한 하중조건을 만족하는 구조설계

- 기밀기능을 위한 별도의 금속 라이너는 적용하지 않음

- 복합소재는 적절한 기체 침투율을 갖는 소재를 적용함

- 상부돔 맨홀 플랜지 구멍 직경 = 700 mm 적용(맨홀 플랜지 및 덮개는 금속소재 가능)

- 중량 요구조건: 450 kg(직경 2.6 m 금속재 추진제 탱크 대비 20 % 경량화, 배플 등 내부 구조물을 제외할 경우, 요구중량은 추가 감소 필요)

- 축소형 시제는 내압요구조건은 동일하며, 중량은 동급 성능으로 선정

ㅇ 환경조건

- 운용 온도 조건: -182 ~ 80 ℃

- 운용반복수명 요구조건: 10회 (검증시험은 4배수인 40회까지 필요)

- 연료탱크는 상온 수압시험, 산화제탱크는 극저온 내압시험을 수행

- 상온 수압 시험은 Proof → 기밀시험 → 내압반복 → 파열(Burst)시험 순서로 진행

⦁상온 내압 반복은 MEOP 기준 40회 반복 시험

⦁파열 시험은 MEOP의 최소 2배 압력까지 수압시험 진행

⦁실제 시험은 위의 시험 항목이 포함되도록 여러 단계로 나누어 수행할 수 있음

- 극저온 시험은 기밀체크 → 충전/배출시험 → Proof 시험 → 반복시험 → 기밀체크 순서로 진행

⦁극저온 시험은 LN2 매질을 이용

⦁극저온 매질 충전압력 상태에서 비행하중 시험도 포함(시험구성상 어려움이 있을 경우, 온도 조건을 최대한 맞춘 상태에서 별도 구조시험 수행 가능함)

⦁극저온 반복시험 MEOP 기준 40회 수행함

- 비행하중을 견디기 위한 패널 구성품 구조시험은 별도로 수행 가능함

ㅇ 시험절차

ㅇ 경제적 효과

- 제작자동화장비를 이용한 일체형제작을 통하여 기존 알루미늄 금속재 대비 비용 20 %이상 제작비용 감소

- 발사 서비스 상용화 적용을 위한 발사체 양산 제작비용 감소, 발사체 페이로드 중량 증가 및 발사서비스 경쟁력 향상

ㅇ 기술적 효과

- 소형 발사체 복합재 추진제탱크 원천 기술 확보

- 복합재 적용에 따른 경량화로 발사체 성능 향상

- 복합재 추진제탱크 제작 장비 및 공정기술 확보

3. 특기사항

4. 연구기간 및 연구비

(단위 : 천원)

구분	2018 (7～12월)	2019 (12개월)	2020 (12개월)	2021 (1～6월)	합계
정부출연금	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	6,000,000

※ 연구비의 회계연도 일치지원 계획에 따라 1차년도는 6개월(7～12월) 지원, 잔여 6개월은 4차년도에 지원(총 36개월)

※ 참여기업이 있는 경우, 민간부담금은 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준(별표4)에 따름(과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제23조제3항 관련)

국가 중점우주기술 개발 로드맵 번호

CT165, CT188

공모유형

지정공모형(Top-down)

□ 우주발사체 상단 엔진 고공 노즐 비재생냉각 노즐확장부 개발

□ 추진배경

ㅇ 정의

- 우주발사체 상단 액체로켓엔진 연소기의 고공 노즐은 큰 팽창비의 노즐확장부를 갖는데 재생냉각 방식으로 제작할 경우 노즐확장부의 크기로 인해 무게와 차압, 냉각부하 측면에서 기술적인 한계를 가지며, 또한 고난이도의 가공기술과 긴 제작기간으로 제작비용이 높아지는 단점이 있음. 이에 반해 복사냉각방식 비재생냉각 노즐확장부는 재생냉각방식 노즐확장부의 단점을 극복할 수 있는 대안이 되며, 이를 통해 로켓엔진 연소기의 냉각성능 향상, 제작비용 절감 및 경량화를 달성할 수 있어 발사체 엔진 성능 고도화를 위한 핵심 부품 및 기술임

ㅇ 필요성

- 우주발사체 상단용 고성능 액체로켓엔진 개발을 위해서는 비재생냉각 노즐확장부가 절대적으로 필요함(다단연소 사이클 또는 가스발생기 사이클 엔진 공통)

- 우주발사체 선진국의 경우 상단 엔진에 복사냉각방식 비재생냉각 노즐확장부를 적용하고 있음(SpaceX Merlin Vacuum, AJ10-118K, RL10-A4 등)

- 국내에서는 복사냉각방식 노즐확장부 기술개발이 이루어지지 않아 소요기술 및 관련 산업기반이 선진국에 비해 뒤쳐져 있음

- 국내 고성능 우주발사체 수요뿐만 아니라 국외 우주발사체 시장에서 경쟁력을 갖기 위해서는 상단 액체로켓엔진에 복사냉각방식 노즐확장부 적용이 필수적임

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

우주발사체 상단 엔진 고공 노즐 비재생냉각 노즐확장부 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표

- 우주발사체 상단 액체로켓엔진 고공 노즐에 적용 가능한 복사냉각방식 비재생냉각 노즐확장부 개발

- 복사냉각방식 노즐확장부 설계, 제작기술 개발 및 연소시험을 통한 검증

ㅇ 세부목표

- 1차년도

∙ 우주발사체 상단 액체로켓엔진용 복사냉각방식 비재생냉각 노즐확장부 개념 설계

∙ 연소기 재생냉각부와 비재생냉각 노즐확장부 조립부 설계 및 개발

∙ 복사냉각방식 노즐확장부 열/구조 설계/해석

∙ 내산화코팅 요소기술 개발을 위한 설비 설계, 제작 및 기술개발

- 2차년도

∙ 내산화코팅 열내구성 평가 시편 제작, 열충격 시험, 내산화성 시험 및 평가

∙ 복사냉각방식 노즐확장부 소재 열/구조특성 평가

∙ 복사냉각방식 노즐확장부용 고융점 소재 용접공정 개발 및 특성 평가

∙ 복사냉각방식 노즐확장부 성형공정 해석 및 공정 개발

∙ 복사냉각방식 노즐확장부 시제품 제작 및 제작성 평가

- 3차년도

∙ 시제품 구조안정성 평가시험(진동 및 내압시험)

∙ 시제품 연소시험 및 열/구조/내구성 평가

∙ 복사냉각방식 노즐확장부 설계 개선안 도출

- 4차년도

∙ 복사냉각방식 노즐확장부 설계 개선 시제품 제작

∙ 설계 개선 시제품 연소시험 및 열/구조/내구성 평가

2. 연구내용 및 연구성과

ㅇ 성능요구조건

- 사이즈: 7∼10톤급 액체로켓엔진 연소기 노즐확장부

- 작동온도: 최대 벽면온도 1,700 K 이하

- 작동시간: 누적 1,000초 이상(1회 최장 연소시간 500초 이상)

- 작동온도 조건 및 작동시간 동안 노즐확장부의 구조적인 변형 및 열손상 없을 것

ㅇ 환경조건

- 지상 연소시험(Ground Firing Test)을 통한 검증

∙ 지상 연소시험을 통한 노즐확장부 검증시험 수행

∙ 노즐 출구 고고도 환경 대기압력 모사를 위한 초음속 디퓨저 사용

∙ 연소시험 수행 설비 : 나로우주센터 연소기 시험설비

∙ 작동환경 조건

￮ 추력 : 5 ∼ 10톤

￮ 연소압력 : 70 bar

￮ 확대노즐부 출구 압력 : 0.1 bar 이하

- 열충격 시험(Thermal Shock Test)

∙ 시험온도: -196 ∼ 1,000 ℃(1,000 ℃ 10분 유지 후 급랭)

￮ 열충격 시편을 1000 ℃까지 가열, 10분 유지

￮ 가열된 열충격 시편을 액체질소에 담가 –196 ℃로 냉각, 5분 유지

∙ 열충격 시험 횟수(Number of Cycles): 10회

- 인장시험(Tensile Test)

∙ 시험온도: 상온 ∼ 800 ℃(100 ℃ 간격으로 시험 수행)

∙ 시험시편 수량: 각 온도별 5개

- 랜덤진동시험(Random Vibration Test)

∙ 하중 조건: 한국형발사체 7톤급 연소기 연소시험에서 측정한 가속도 데이터로부터 진동하중 산출 및 적용

- 충격시험

∙ 하중 조건: 한국형발사체 7톤급 연소기 연소시험에서 측정한 가속도 데이터로부터 충격하중 산출 및 적용

ㅇ 시험절차

ㅇ 경제적 효과

- 우주발사체 상단 다단연소사이클 로켓 엔진 노즐확장부에 적용하여 엔진 경량화 및 성능 고도화 달성을 통한 우주발사체 시장 진출

- 기 개발된 한국형발사체 상단 엔진 재생냉각방식 노즐확장부를 대체하여 엔진 및 발사체 성능 향상을 통한 발사체 경쟁력 제고

- 국제적으로 경쟁력 있는 엔진 기술 확보를 통한 우주발사체 기술 선진국 진입

- 우주발사체 시장에서 국제 경쟁력 강화

- 국내 개발을 통하여 비용 절감 및 고용 확대, 산업 인프라 발전 등 전반에 기여

ㅇ 기술적 효과

- 우주발사체 상단용 고성능 액체로켓엔진 개발 능력 확보

- 선진국과 동등한 고성능 엔진 설계/제작/요소 기술 확보

- 열/구조적인 극한환경에서 작동되는 구조물 개발에 필요한 요소기술 확보

3. 특기사항

4. 연구기간 및 연구비

(단위 : 천원)

구분	2018 (7～12월)	2019 (12개월)	2020 (12개월)	2021 (1～6월)	합계
정부출연금	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	6,000,000

※ 연구비의 회계연도 일치지원 계획에 따라 1차년도는 6개월(7～12월) 지원, 잔여 6개월은 4차년도에 지원(총 36개월)

※ 참여기업이 있는 경우, 민간부담금은 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연ㆍ부담 기준(별표4)에 따름(과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제23조제3항 관련)

붙임 2		연구비 비목별 계상기준

[별표 3] 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정

연구개발비 비목별 계상 및 집행기준(제22조제1항 관련)

구 분

세부계상․집행기준

비목

세목

직접비

인건비

○ 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 내부․외부 연구원에게 지급하는 인건비

○ 계상기준

1. 소속 기관(재직중인 기관 포함)의 급여기준에 따른 연구기간 동안의 급여총액(4대 보험과 퇴직급여충당금의 본인 및 기관 부담분 포함)을 해당 과제 참여율에 따라 계상하되, 총 연봉의 100%를 초과할 수 없다.

<인건비 산정기준>

구 분		세 부 산 정 내 용
정부 출연 연구 기관 및 특정연구기관	연봉제 적용기관	◦ 연봉총액 × 참여율 ※ 법정부담금도 소속기관 규정에 따름
	연봉제 미적용기관	◦ 정부인정 12개 항목 × 참여율 - 기본급여(기본급, 상여금) - 정액급(기본연구활동비, 능률제고수당기본급) - 복리후생비(가족수당, 중식보조비, 자가운전보조비) - 법정부담금(퇴직급여충당금, 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)
기 타 기 관		◦ 소속기관 규정에 따른 실지급액 × 참여율

※ 해당 과제 참여율
: 정부출연연구기관 및 특정연구기관 등 인건비가 100퍼센트 확보되지 않은 기관의 경우 연구원의 연봉총액을 100으로 할 때 해당 연구개발과제에서 연구원에게 지급될 인건비의 비율을 말하며, 인건비가 이미 확보된 기관의 경우 실제로 해당 연구개발과제에 참여하는 정도를 말함. 또한, 연구책임자는 연구계획서 작성 시 참여연구원별로 다른 국가연구개발사업 등에의 참여현황을 명시

※ 연봉
: 해당기관의 인사규정과 취업규칙에서 정한 권리와 의무를 갖는 해당기관 소속의 연구원이 근로기준법, 해당기관 인사규정 및 취업규칙에 의해 받는 1년 동안의 임금 총액

2. 정부출연연구기관 및 특정연구기관 등 인건비가 100퍼센트 확보되지 않는 기관에 소속된 연구원이 새로운 연구개발과제에 인건비를 계상할 때에는 이미 수행중인 연구개발과제 참여율을 모두 합산한 결과 130퍼센트를 넘지 않는 범위에서 계상한다. 이 경우 정부수탁사업과 제3조제2항에도 불구하고 정부출연연구기관 및 특정연구기관 등의 기본사업을 포함하여 산정하며, 연구개발과제 참여율의 최대한도를 이미 확보한 연구원은 연구개발과제 참여율을 계상하여서는 안 된다.

※ 특정연구기관육성법 시행령 제3조제1호 내지 제3의2호에 해당하는 연구기관 소속 연구자의 인건비가 기 확보되어 해당 연구개발과제에서 별도의 인건비를 지급하지 않는 경우 과제당 30% 이내에서 참여율 계상이 가능하다. 다만, 해당 미지급인건비는 연구수당 계상 시 제외하여야 한다.

※ 기획․평가연구 등 장관이 별도로 정하는 연구개발과제의 경우 연구개발과제 참여율의 최대한도를 이미 확보한 연구원에게 연구수당 등 연동비목 계상을 위하여 과제당 30% 이내에서 참여율 계상이 가능하다.

3. 대학교수, 기업 및 국공립연구기관 소속 연구원 등 원 소속기관으로부터 지급받는 인건비에 해당하는 부분은 현물 또는 미지급 인건비로 계상하되, 현금으로 지급하지 않는다.

※ 참여연구원 중 소속기관이 없는 자는 주관연구기관에서 과제참여 계약을 전제로 국가연구개발사업에 참여해야 한다.

※ 인건비가 기 확보되어 참여연구원에게 별도의 인건비를 지급하지 않는 경우 연동비목 계산을 위하여 과제당 30% 이내에서 참여율 계상이 가능하다.

4. 제3호에도 불구하고 다음 각 목의 경우는 현금으로 계상하여 지급할 수 있다.

가. 지식서비스 분야의 개발내용을 포함한 과제를 수행하는 중소기업 소속 연구원의 인건비 (이 경우 인건비 현금인정 분야의 범위는 [별표12]를 따르되, 인건비 현금 인정 분야로 신청된 경우라 하더라도 과제 선정 시 평가위원회에서 인정하지 않은 경우에는 현금으로 산정할 수 없다.)

나. 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」 제18조에 따라 연구개발을 전문으로 하는 연구개발서비스업자로 신고한 기업에 소속된 연구원으로 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 연구원의 인건비

다. 중소기업의 경우 해당 연구개발과제 수행을 위해 신규로 채용하는 연구원의 인건비(신규 채용 연구원은 사업 공고일 기준 6개월 이내에 채용한 연구원도 인정)

라. 그 밖에 장관이 현금으로 계상하여 지급하는 것이 필요하다고 인정하는 연구원의 인건비

- 장관의 승인을 받은 기관에 소속된 연구원으로 해당 연구개발에 직접 참여하는 연구인력

마. 그밖의 연구기관에 소속된 연구원 중 해당 연구과제만을 수행하기 위해 채용되었음을 입증하는 서류(고용계약서 등)를 제출한 연구인력

※ 원 소속기관에서 인건비를 지급받던 연구원 또는 인건비 지급을 조건으로 고용된 계약직의 경우에도 인건비 지급 불가(퇴직 후 재입사 또는 계약변경의 경우 포함)

○ 당초계획대비 20%이상 증액 시 전문기관 장에게 보고하여야 한다.

학생
인건비

○ 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 소속 학생연구원(「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령」제2조제3호에 따른 박사후연구원(리서치 펠로우 포함)을 포함)에게 지급하는 인건비

- 해당 연구개발과제별로 투입되는 인원 총량(man-month)을 기준으로 계상한다.

- 참여율 100퍼센트를 기준으로 다음 각 호에서 정한 금액을 해당 과제 참여율에 따라 계상한다. 이 경우 연구개발과제 참여율은 정규 수업에 지장을 주지 않는 범위에서 계상한다.

1. 학사과정 : 월 1,000,000원

2. 석사과정 : 월 1,800,000원

3. 박사과정 : 월 2,500,000원

※ man-month 총액 : 한 사람의 1개월 작업량을 기준으로, 과제수행을 위해 한 사람을 온전히 투입해야 하는 기간에 따른 소요비용 총액

○「특정연구기관 육성법 시행령」제3조제4호부터 제11호까지의 연구기관 및 정부출연연구소(이하 ‘출연연구기관 등’이라 한다.)와 대학이 협약을 체결하여 운영하는 학ㆍ연 협동과정을 통하여 해당 연구개발과제에 참여하는 학생 연구원에게 지급하는 인건비

○ 출연연구기관 등에서 실시하는 6개월 이상의 연수프로그램을 통하여 해당 연구개발과제에 참여하는 학생연구원에게 지급하는 인건비

○ 연구기관은 학생연구원 등록 시 ‘건강보험자격득실확인서’ 등을 통해 타 기관 취업여부를 확인하여야 함

직접비

연구
장비

․

재료비

○ 실제 필요한 경비를 계상함

1. 해당 연구개발과제의 최종(단계) 종료 2개월 이전에 구입이 완료(기기․장비가 도착되어 검수완료)되어 해당연구에 사용할 수 있는 기기ㆍ장비(개인용컴퓨터는 연구개발과제 수행기관이 비영리기관이고 자체 규정에 따른 절차를 이행한 경우에만 해당), 연구시설의 설치·구입·임차·사용에 관한 경비와 운영비 등 부대경비(연구인프라의 조성을 목적으로 하는 사업의 경우, 건축비, 부지매입․조성비, 해당 사업의 목표 달성을 위하여 기획․설계․건설․완공 후 운영 등 추진과정의 전부 또는 일부에 대하여 자문 또는 관리를 수행하는 종합사업관리 관련 비용 등 포함)

※ 연구장비를 현물로 계상할 경우 최근 5년 이내 한해 구입한 구입가의 20% 이내로 산정하며, 내용연수가 협약기간보다 상회하여야 함.

2. 시약(試藥)ㆍ재료 구입비 및 전산 처리ㆍ관리비

※ 수행기관이 보유 또는 생산ㆍ판매하는 시약 및 재료투입은 현물로 산정. 이때 현물가액은 수행기관이 구입한 금액 또는 생산ㆍ판매가로 책정된 금액으로 산정

3. 시제품(試製品)ㆍ시작품(試作品)ㆍ시험설비 제작경비

※ 수행기관이 보유한 시제품ㆍ시작품은 자산으로 등재된 경우 현물로 산정 가능하며, 기준 단가는 자산등재 가격으로 계상

○ 방사광가속기, 나노팹 등 대형연구장비 등의 사용료는 동 항목에 계상할 수 있다.

<다음 각 목의 경우에는 계상 또는 집행할 수 없다.>

- 기관 공통 기자재 및 시설유지보수비, 공통연구 환경 구축비

- 연구와 무관한 범용성 기자재(프린터, 복사기 등 OA 기기)

- 일괄흡수 전산처리비 및 연구계획서상에 반영되지 않은 내부기자재 임차비 및 전산처리비

연구
활동비

○ 연구개발과제 수행기관이 정한 기준이 있는 경우에는 그 기준에 따라 계상하고, 기준이 없는 경우에는 실제 필요한 경비를 계상함

1. 연구원의 국외 출장여비 (체재비를 포함한다.)

※ 국외 출장여비는 국․공립 대학(단, 국가가 별도 법률에 의해 설립한 국립대학법인은 제외) 및 국․공립 연구기관은 공무원 여비규정에 따라 계상하고, 그 외 연구기관은 해당 연구기관에서 정한 기준에 따라 계상하며, 별도로 정한 기준이 없는 경우 실제 필요한 경비를 계상한다. 이 경우 연구개발과제 수행기관의 자체 여비기준이 있음에도 불구하고 연구개발과제 수행을 위해 별도로 정한 여비기준에 따라 계상하여서는 안 된다.

2. 과제와 직접 관련 있는 인쇄ㆍ복사ㆍ인화ㆍ슬라이드 제작비, 공공요금, 제세공과금 및 수수료, 연구과제 수행과 관련된 공고료 등

3. 전문가 활용비, 국내외 교육훈련비, 도서 등 문헌구입비, 회의장 사용료, 세미나 개최비, 학회ㆍ세미나 참가비, 원고료, 통역료, 번역료, 속기료 및 구독료, 기술도입비 등

4. 시험ㆍ분석ㆍ검사, 임상시험, 기술정보수집, 정보DB사용료 등 연구개발서비스 활용비

5. 특허정보 조사ㆍ분석, 원천ㆍ핵심특허 확보전략 수립 등 지식재산 창출 활동에 필요한 경비(지식재산권 출원·등록비는 제외한다)

6. 과학기술자 유치 및 파견지원금

7. 세부과제가 있는 경우에는 해당 연구개발과제의 조정 및 관리에 필요한 경비

<다음 각 목의 경우에는 계상 또는 집행할 수 없다>

- 연구와 무관한 개인성 여비

- 연구용도와 무관한 내부차량 임차비, 차량 임차비, 유류비

- 연구와 직접 관련 없는 전기료, 수도료, 가스료 등

※ 공공요금은 총원 대비 해당과제 참여인원 해당 분을 계산하여 계상

- 사무 및 난방용 연료비, 청소비, 차량보험료, 경상피복비 등

- 종신 학회비 및 해당과제와 무관한 학회의 연회비․참가비

- 참여연구원에 대한 전문가 활용비

연구
과제
추진비

○ 연구개발과제 수행기관이 정한 기준이 있는 경우에는 그 기준에 따라 계상하고, 기준이 없는 경우에는 실제 필요한 경비를 계상함

1. 연구원의 국내 출장여비 및 시내교통비

2. 사무용품비, 연구환경 유지를 위한 기기ㆍ비품의 구입ㆍ유지 비용 등

3. 회의비(연구활동비의 회의장 사용료, 전문가활용비는 제외한다)

4. 해당 연구개발과제 수행과 관련된 식대

○ 계상기준

1. 국내 출장여비는 국․공립 대학(단, 국가가 별도 법률에 의해 설립한 국립대학법인은 제외) 및 국․공립 연구기관은 공무원 여비규정에 따라 계상하고, 그 외 연구기관은 해당 연구기관에서 정한 기준에 따라 계상하며, 별도로 정한 기준이 없는 경우 실제 필요한 경비를 계상한다. 이 경우 연구개발과제 수행기관의 자체 여비기준이 있음에도 불구하고 연구개발과제 수행을 위해 별도로 정한 여비기준에 따라 계상하여서는 아니된다.

2. 연구환경 유지를 위한 기기ㆍ비품의 구입ㆍ유지 비용은 연구실의 냉난방 및 건강하고 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기ㆍ비품의 구입ㆍ유지 비용을 말한다.

<다음 각 목의 경우에는 계상 또는 집행할 수 없다>

- 식대 중 평일 점심 식대로 집행한 금액

연구
수당

○ 해당 연구개발과제 수행과 관련된 연구책임자 및 참여연구원의 보상금ㆍ장려금 지급을 위한 수당

○ 계상 및 사용기준

- 인건비(인건비로 계상된 현물ㆍ미지급인건비 및 학생인건비를 포함하되 정부출연연구기관 및 특정연구기관의 미지급인건비는 제외)의 20퍼센트 범위에서 계상한다.

- 당초 계획서보다 초과 집행할 수 없다.

○ 지급방법

- 연구기관의 장 및 연구책임자는 사전에 연구수당 지급을 위한 합리적인 평가기준 및 방법을 마련하여 연구기간 중 참여연구원을 대상으로 한 평가결과에 따라 계좌이체함

위탁
연구
개발비

○ 연구의 일부를 외부기관에 용역을 주어 위탁 수행하는 데에 드는 경비

○ 계상 및 사용기준

- 직접비, 간접비로 계상하되, 원칙적으로 해당 연구개발과제의 위탁연구개발비를 제외한 직접비의 40퍼센트를 초과할 수 없다.

- 당초계획대비 20%이상 증액 시 전문기관 장의 승인을 받아야 한다.

간접비

간접비

○ 실제 필요한 경비를 계상함

1. 인력지원비

가. 지원인력 인건비: 연구개발에 필요한 지원인력 (장비운영, 연구실 안전관리 전문인력 등을 포함), 연구책임자의 연구비 정산 등을 직접 지원하기 위한 인력(한 개 또는 여러 개의 연구실을 묶어 총 연구개발비가 10억원 이상 이고, 정산 등 행정업무 부담이 큰 경우만 해당한다)의 인건비

나. 연구개발능률성과급: 연구기관(주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관, 위탁연구기관)의 장이 우수한 연구성과를 낸 연구자 및 우수한 지원인력에게 지급하는 능률성과급

※ 사전에 기관별 지급절차 및 방법을 마련하여 지급하여야 한다.

2. 연구지원비

가. 기관 공통지원경비: 연구개발에 필요한 기관 공통지원경비

나. 사업단 또는 연구단 운영비: 사업단 또는 연구단 형태로 운영되는 경우 운영경비 및 비품 구입경비

다. 연구실 안전관리비: 연구개발과제 수행과 관련하여 연구실험실 안전을 위한 안전교육비 등 예방활동과 보험 가입 등 연구실 안전환경 조성에 관한 경비 중 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 ｢연구실 안전 및 유지관리비의 사용내역서 작성에 관한 세부기준｣에서 정한 경비

라. 연구보안관리비: 연구개발과제 수행과 관련하여 보안장비 구입, 보안교육 등 연구개발과제 보안을 위한 필요경비

마. 연구윤리활동비: 연구개발과제 수행과 관련하여 연구윤리규정 제정ㆍ운영, 연구윤리 교육 및 인식확산 활동 등 연구윤리 확립, 연구부정행위 예방 등과 관련된 경비

바. 연구개발준비금: 정부출연연구기관, 특정연구기관 및 장관이 별도로 고시하는 비영리 민간 연구기관에 소속된 연구원의 일시적 연구 중단(법 제11조의2제1항에 따라 참여제한을 받은 경우 또는 내부 징계로 인한 일시적 연구 중단의 경우는 제외한다), 연구 연가, 박사 후 연수 또는 3개월 이상의 교육훈련(연수 또는 교육훈련 기관에서 비용을 부담하지 않는 경우만 해당한다), 신규채용 직후 처음으로 과제에 참여하기까지의 공백 등으로 인하여 연구개발과제에 참여하지 않는 기간 동안의 급여 및 파견 관련 경비

사. 대학 연구활동 지원금: 리서치 펠로우 인건비, 학술용 도서 및 전자정보(Web-DB, e-Journal) 구입비, 실험실 운영 지원비, 학술대회 지원비, 논문 게재료 등 대학의 연구활동을 지원하는 경비(직접비에 계상되지 않는 경우만 계상하되, 리서치 펠로우 인건비는 예외로 한다.)

아. 대학의 연구 관련 기반시설 및 장비 운영비, 1억 원 이상의 공동연구장비 구입비(직접비에 계상되지 않는 경우만 해당한다)

3. 성과활용지원비

가. 과학문화활동비: 연구개발의 홍보를 위한 과학홍보물 및 행사 프로그램 등의 제작, 강연, 체험활동, 연구실 개방 및 홍보전문가 양성 등 과학기술문화 확산에 관련된 경비

나. 지식재산권 출원ㆍ등록비: 해당 연도에 연구기관에서 수행하는 국가연구개발사업과 관련된 지식재산권의 출원ㆍ등록ㆍ유지 등에 필요한 모든 경비 또는 기술가치평가 등 기술이전에 필요한 경비, 국내외 표준등록 등 표준화(인증포함) 활동에 필요한 경비, 연구노트 작성 및 관리에 관한 자체 규정 제정ㆍ운영, 연구노트 교육ㆍ인식확산 활동 및 연구노트 활성화 등과 관련된 경비

다. 기술창업 출연ㆍ출자금: 연구기관에서 수행하였거나 수행하고 있는 국가연구개발과제와 관련된 기술지주회사, 학교기업, 실험실공장, 연구소기업의 설립 및 운영에 필요한 비용

○ 계상 및 사용기준

1. 간접비 비율이 고시된 비영리기관은 직접비(미지급 인건비, 현물 및 위탁연구개발비는 제외한다)에 고시된 간접비 비율을 곱한 금액 이내에서 계상한다.

2. 간접비 비율이 고시되지 않은 비영리법인은 직접비(미지급 인건비, 현물 및 위탁연구개발비는 제외한다)의 17퍼센트 범위에서 계상한다.

3. 영리법인(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제3항제1호의 공기업을 포함한다)에 대해서는 직접비(미지급 인건비, 현물 및 위탁연구개발비는 제외한다)의 5퍼센트 범위에서 실제 필요한 경비로 계상한다. 다만, 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」 제18조에 따라 연구개발을 전문으로 하는 연구개발서비스업자로 신고한 기업과 장관 또는 전문기관의 장의 승인을 받은 중소·중견기업은 10퍼센트까지 계상할 수 있다.

4. 연구개발능률성과급은 해당 연도 간접비 총액의 10퍼센트 범위에서 계상한다.

5. 기술창업 출연ㆍ출자금은 해당 연도 간접비 총액의 10퍼센트 범위 에서 설립 이후 최장 5년까지 집행할 수 있다.

6. 연구실 안전관리비는 ｢연구실 안전 환경 조성에 관한 법률｣ 제13조제3항에 따른 금액으로 계상한다.

7. 1억 원 이상의 공동연구장비 구입시 제25조제7항에 따른 국가연구시설·장비심의평가단의 심의를 거쳐 집행하여야 한다.

※ 비고

1. 정부출연연구기관 및 특정연구기관 등 인건비가 100퍼센트 확보되지 않는 기관은 총 소요 인건비의 100퍼센트를 초과하지 않도록 인건비 지급 총액을 관리하여야 하며, 이를 초과하는 금액이 발생한 경우에는 연구개발 관련 용도로 이사회의 승인을 받아 사용하고, 해당 금액과 사용계획, 사용 후 집행내역을 다음해 4월 30일까지 장관 및 기획재정부장관에게 보고하여야 한다.

2. 대학, 특정연구기관(해당하는 기관만 해당한다) 및 학연협동 석사ㆍ박사 과정을 운영하는 정부출연연구기관의 학생연구원에게 지급되는 학생인건비는 공동관리해서는 안 된다.

3. 장관이 소관 국가연구개발사업에 대한 기획ㆍ관리ㆍ평가 및 활용 등의 업무를 대행하도록 하기 위하여 전문기관에 위탁한 사업에 대해서는 연구수당을 지급할 수 없다.

4. 연구기관은 자체적으로 성과평가를 실시하고, 그 결과에 따라 연구개발능률성과급을 지급하여야 한다.

5. 대학은 소속 연구자들의 연구개발과제 수행현황 등을 고려하여 합리적인 ‘실험실 운영 지원비’ 사용기준을 마련하고 그 기준에 따라 ‘실험실 운영 지원비’를 집행하여야 한다.

6. 연구기관은 지급받은 연구개발비의 관리와 관련하여 연구개발과 관련된 각종 물품 계약 및 구매, 집행, 검수 등을 총괄․관리 하여야 하며, 기자재 등 물품 구매 시 국세청에서 발급하는 전자세금계산서를 발급받아야 한다.

7. [별표 3]의 인건비 및 연구수당 관련 규정에도 불구하고 국가연구개발사업에서 출연(연) 지원사업으로 인건비만 이관된 사업은 장관이 인정하는 범위에서 관련 인건비를 미지급인건비로 계상하고, 이와 연동하여 연구수당을 계상할 수 있다.

붙임 3		연구비 집행 윤리 서약서(협약시 전산시스템으로 구현)

연구비 집행 윤리서약서

소    속 :

성    명 :

생년월일 :

본인은 연구과제 책임자로서 연구개발비를 투명하게 집행하기 위해 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 연구과제를 수행하며 관련 법‧규정을 숙지하고 그에 따라 연구개발비를 투명하게 집행‧관리한다.

2. 연구비를 연구 목적 외로 집행한 경우, 관련 법‧규정에 따라 연구비 환수, 국가연구개발사업 참여제한 및 관련 정보를 대외에 공개 하는 등의 조치에 동의한다.

3. 연구에 참여하는 연구원과 연구비 집행에 관한 정보를 공유하도록 노력한다.(한국연구재단 연구비 알리미 모바일앱 활용 등)

년   월    일

성명                   (인)

과학기술정보통신부장관  귀하