[공고번호 제 2025-0153호]

경남 우주산업 핵심부품 국산화 기술개발 사업 공고

(재)경남테크노파크에서는 경남 지역 우주산업 육성 및 경쟁력 강화를 위해 추진하고 있는『경남 우주산업 핵심부품 국산화 기술개발』사업의 지원계획을 다음과 같이 공고하오니 기업들의 많은 참여를 바랍니다.

2025. 4.

(재)경남테크노파크 원장

1. 사업목적

■ 위성 탑재체□지상국 분야 핵심부품 국산화 및 생산 거점 실현

■ 위성 체계기업-중소기업간 상생협력 Supply Chain 구축

■ 위성□지상국분야 핵심기술 내재화

2. 사업개요

■ 사 업 명: 경남 우주산업 핵심부품 국산화 기술개발

■ 지원기간: 협약일로부터 ~ 2025. 11. 30.까지

■ 지원대상: 도내 본사, 지사, 공장, 연구소 등 1개를 보유하거나 보유 예정인 우주기업 및 사업 다각화 추진 기업

- 타 지역에서 신청하는 경우, 경남 이전 입주확약서 제출 필수

□ 경상남도 소재 지역으로 본사, 지사, 공장, 연구소 등 1개 이상 입주 또는 경남도 지자체와 사업장(공장) 설립에 대한 입주확약 체결

□ 입주 기한: 2025년 11월 30일

* 미이행 시 최종평가 실패과제(불성실수행) 판정 및 관련 법령 및 규정에 따른 사업비 환수 등 불이익 조치

■ 과제선정: 핵심부품 국산화 기술개발 유형 1, 2 중 1건

■ 지원규모: 과제지원금 최대 120,000천원

■ 지원내용: 과제개발비 지원(총사업비(현금)의 90% 이내, 중소기업 기준)

지원유형	신청프로그램	세부지원내용	지원건수
유형1	저궤도 초소형 위성용 GPS 수신기 개발	■기술개발, 시제품 제작, 기술고도화 등 과제개발비 지원 ■우주산업 관련 시험평가 기술 및 성능 검증 시험평가비 지원	1건 (120,000천원/건)
유형2	주파수 가변형(SDR) 위성 디지털 S-대역 RF송수신 통신 장비 개발

3. 지원 세부내용

지원 개요

■ 과제기간: 협약일로부터 ~ 2025. 11. 30.까지

■ 신청대상: 도내 본사, 공장, 연구소 등 1개를 보유한 우주(위성□지상국□SW)기업

■ 과제선정: 국산화 기술개발 과제 총 1건

■ 지원내용: 과제개발비 120,000천원, 1개 과제 지원(120,000천원/건)

구분	세부 지원 내용	지원건수	지원총액
국산화 기술개발	저궤도 초소형 위성용 GPS 수신기 개발 과제개발비 지원	1건 (120,000천원/건)	120,000천원

추진체계

■ 추진체계: 도내 우주산업 분야 중소·중견기업 단독 또는 산학연 컨소시엄

추진절차

수혜기업 공고	□	현장실태 조사	□	선정평가 및 결과 통보	□	협약 및 사업비 지급	□	사업수행	□	사업 성과평가
(25. 4.~5)		(25. 5.)		(25. 5.)		(25. 5.)		(25. 5. ~ 11.)		(25. 12.)

과제 목표 및 개발 내용

기대효과

□ 저궤도 위성용 COTS GNSS 수신기 제작 국내 업체 발굴/개발

□ 상용부품을 적용한 국산 GNSS수신기 개발을 통해 수입 대체

□ 초소형검증위성 사업(K-모델)에 적용된 GNSS 수신기를 해당 과제 결과물로 양산 사업에서 대체, 상대적으로 승인이 어려운 미국의 E/L 조건으로부터 자립할 수 있음

□ 저궤도 위성용 GNSS 수신기 국산화를 통해 해외업체로부터 기술 자립

□ 국내 대학/연구기관 등에서 쉽게 접근하고 사용할 수 있는 저가형 GNSS 수신기 국산화 공급

구분

주요 내용

개념 및 필요성

□ 개요

■우주환경 적합한 GPS 코어보드에 인터페이스 부품 국산화 개발/장착 하여 국내 개발/제작 수행

□ 필요성

■위성 발사체 기술의 성장으로 정부 및 민간 기업에서 저궤도용 초소형 및 소형 위성의 연구/개발이 나날이 증가하고 있음

■현재 국내에서 저가형의 상용급 부품을 적용한 위성용 GNSS수신기 개발 이력 및 헤리티지 없음

■현재 초소형 검증위성사업(K-모델)에서 채택/적용 중인 상용급 저궤도용 GNSS 수신기의 사례를 분석하여 보면, 인증된 저가형 GNSS 코어 보드에 인터페이스 모듈 및 하우징, 환경 시험 수행 후 판매를 수행하고 있음

■인증된 GNSS 수신기 코어보드에 DC/DC 컨버터, CAN 통신, RS-422 인터페이스용 부품 국산화 및 국내 시험/인증 획득을 통해 동일 수준의 저궤도 초소형위성용 GNSS 수신기 개발 성공 가능성 높을 것으로 판단됨

■과제 성공 시 초소형 검증위성 사업에 적용된 GNSS 수신기를 해당 과제 결과물로 양산 사업에서 대체할 수 있음

과제목표

□ 최종목표

■저궤도 초소형 위성용 GNSS 수신기 개발

■초소형검증위성 사업(K-모델)에 적용된 GNSS 수신기를 해당 과제 결과물로 양산 사업에서 대체

■저궤도 위성용 GNSS 수신기 국산화를 통해 해외업체로부터 기술 자립

■국내 대학/연구기관 등에 사용할 수 있는 저가형 GNSS 수신기 국산화 공급

■저궤도 위성용 COTS GNSS 수신기 제작하는 국내 업체 발굴/개발

□ 정량적 목표

평가항목 (주요성능 Spec)		단위	달성 목표	연구개발 전 국내수준	세계최고수준 (보유국/보유기관)	목표달성여부 측정방법
1	저궤도 위성에 적합한 상용급 GNSS 보드 및 인터페이스 부품 분석/선정	-	우주환경 적합한 상용급 부품 굴/선정, 전기/기계 인터페이스 설계	없음	미국/SpaceQuest	헤리티지 보유 부품 선정 궤도 운영 이력 확인, Radiation 영향성 분석
2	상용급 부품 적용된 GNSS 수신기 발사 및 궤도 환경시험	-	Qual 수준의 환경시험 수행	없음	미국/SpaceQuest	환경시험 합격 및 Qual 인증 검증
3	저궤도 위성 RF 수신 신호 모사 및 시험/검증을 통한 위성체 위치/속도/시간 데이터 제공 및 정확도 성능 검증	-	위치 정확도: < 0m 이내 속도 정확도: <Om/s 이내	없음	미국/SpaceQuest	성능 검증을 통한 위치/속도/시간 정확도 및 RAW 데이터 전송 기능 검증

□ 국산화 대상

■초소형 위성용 GNSS 수신기 개발 기술

■전원 공급 컨버터 및 통신 인터페이스(CAN Transiver, RS-422) 부품 개발

■발사/궤도 환경에 적합한 상용급 부품의 기계/전기적 설계 기술

□ 목표 단가 - 1억 1천 만원(TBD)

■GNSS 코어보드: 약 1000 만원 (노바텔/캐나다)

■인터페이스 부품(컨버터, 통신 모듈) 등 재료비 : 약 1000만원

■기계 재료비 : 약 1000 만원

■발사/궤도 환경시험: 약 2000만원

■EMC 시험: 약 2000 만원

■상기 내용 외 전기/기계 설계, 환경시험 등 기타 인건비 등: 약 3000 만원

개발내용

□ 설계

■상용급 부품 적용하여 저가형의 저궤도 위성용 GNSS 수신기 설계

■전원 인터페이스 설계

■CAN, RS-422 통신 인터페이스 설계

■발사/충격 환경에 적합한 하우징 설계

■Radiation 영향성 분석

■전자파 영향성 분석

□ 시험

■발사 및 궤도환경 시험

■EMC 시험/측정

■위성 궤도 환경 모사를 통한 저궤도 환경에서의 GNSS 수신기 위치/속도/시간 정밀도 검증

□ 규격 설정

■GNSS 위치/속도 정밀도

- 위치 < 5m (TBD)

- 속도 < 0.05m (TBD)

■환경 규격

- 운용 온도 범위: -20□C ~ 60□C

- 랜덤 진동 규격:  TBD

- 정현파 진동 규격:  TBD

- 충격 규격:  TBD

국□내외 기술 및 시장동향

□ 국□내외 기술 동향

■유럽/미국 등 선진국에서는 저궤도 초소형 위성의 개발이 상용화 되면서, 상용급 부품이 적용된 위성용 구성품이 GNSS 수신기, 트랜스폰더, 안테나, 센서류 등 다양하게 출시되고 있음

■위성의 발사 비용이 감소함에따라, 민간에서도 위성 발사를 통해 신규 비즈니스 사업을 발굴하는 추세임. 우주 환경에서도 정상동작 하는 상용급 부품의 발굴/개발/적용으로 위성 1대당 개발 비용이 감소하고 있음. 저가로 위성을 개발/발사하고 고장 시 새로운 위성으로 대체하여 사용하는 것이 현재 유럽/미국에서 위성을 개발할 때 접근하는 방식으로 자리잡고 있음.

■국내에서는 우주환경에 적합한 상용 부품의 발굴과 개발이 타 우주 선진국에 비해 뒤쳐져 있으며, 이에따라 위성 개발 비용 또한 타 선진국에 비해 글로벌 경쟁력이 부족함

□ 국□내외 시장 동향

■위성을 통한 어플리케이션이 다양화 되면서, 초소형 위성의 소요와 개발이 나날이 증가하고 있으며, 이에 따라 궤도상의 위성을 운용하기 위해서는 저궤도 위성에 적합한 GNSS 수신기가 소요됨

■초소형 위성 개발 시 개발 비용을 최소화 하기 위해 상용급 부품이 적용된 COTS 구성품을 장착하는 추세임

■국내 개발된 저가형 COTS GNSS 수신기는 현재 없으며, 기술 수준으로 보아 널리 알려진 상용급이나 우주환경에 적합한 GNSS 코어보드에, 관련 인터페이스 부품 선정/개발을 통해 위성용 GNSS 수신기 개발이 가능할 것으로 판단됨

지원 대상 및 조건

■ 지원 대상

□ (주관) 부가가치세법 및 동법시행령 제8조에 따라 경상남도 내 공고일 현재 본사, 공장, 연구소 중 1개를 보유하고 있는 기업으로 우주산업 관련 기업

□ (참여) 해당 지역 또는 타 지역에 소재하는 대학, 연구기관, 기업, 등

□ 공고 종료일 기준 창업 3년 이상인 기업

■ 지원혜택

□ R&D, 기술 고도화 등 과제개발비 지원

- 인건비는 신규인력(공고 전 6개월 ~ 사업기간 내 채용)의 경우에만 현금 편성 가능

- 성과물 홍보를 위한 국내 전시회, 학술대회 전시 등 참가 지원(관련 비용은 지원 예산 내 편성, 전체 사업비 20% 이내)

□ 물리□화학 특성시험, 안전성시험, 전자파 시험 등 일반 물성 시험 및 우주 환경시험 비용 지원

□ (필요 시) 지원기업 개발 제품에 대한 시험평가 및 사업화를 위한 전문가 기술 컨설팅 지원

■ 사업비 부담 비율

□ 과제지원금 제외한 나머지 금액은 과제수행기업이 부담하며, 지원신청 금액의 10% 이상은 반드시 현금으로 부담

< 국비 또는 지방비 출연금 및 민간부담금(현물·현금) 매칭 비율 >

구분	민간부담 현금
비영리기관	제한 없음
중소기업1)	지원신청 금액의 10% 이상
중견기업2)	지원신청 금액의 15% 이상
공기업□대기업	지원신청 금액의 30% 이상

1) 중소기업: 「중소기업기본법」제2조 및 같은 법 시행령 제3조(중소기업 범위)

2) 중견기업: 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조(정의)

■ 지원기업 성과지표

구분	성과지표	지표해설	증빙 방법
공통지표	신규 고용	- 개발 과제를 통한 신규채용 및 참여인원 수(4명) □ 본 과제를 통한 신규 채용 □ 공고 전(6개월) 신규고용 인력이 당해 연도에도 고용 유지될 경우 인정	4대보헙가입증명서
	사업화 실적	- 본 개발 과제에 대한 매출 및 사업화 건수(1건 이상) □ 체계 적합성 시험, 납품실적, 구매 의향 등	세금계산서, 견적서, 구매의향서
	기술 신뢰성 확보	- 시험평가, 규격, 환경시험 등	결과보고서
자율지표 (선택)	특허	- 본 개발과제에 대한 특허출원 및 등록 건 수	특허출원/등록증
	논문	- 본 개발과제 수혜기업(기관)의 국내□외 논문 발표 건수 □ 해당 개발기간 내 게재/발표 완료 논문	게재/발표 완료 논문
	저작권 등록	- 본 개발과제의 기술, 제품의 저작 등록 현황 □ 해당 사업 기간 내 등록증 및 등록 확정 관련 문서로 증빙 가능	등록증
	국내□외 홍보 마케팅	- 본 기술개발과 관련된 내용으로 학회, 언론매체 (신문, 방송 등), 전시회 참가 등을 통해 홍보한 건수	보도 내용, 전시회 참가 결과보고서 등
	… (기타)	- 기타 본 기술개발 과제를 통해 자율적으로 달성하고자 하는 사업 목표	증빙 방법 제시

유형 1		(국산화 기술개발) 저궤도 초소형 위성용 GPS 수신기 개발

유형 2		(국산화 기술개발) 주파수 가변형(SDR) 위성 디지털 S-대역 RF송수신 통신 장비 개발

지원 목적

■ 위성체·탑재체□지상국 분야 경남 중소기업 기술 역량확보, 국산화 개발을 통해 스페이스 헤리티지 확보와 위성 시장 선도기업 육성 필요

■ 위성 체계기업 도내 입지 장점을 활용해 수입대체 및 국산화 기술개발을 통해 체계기업-중소기업간 Supply Chain 구축

지원 개요

■ 과제기간: 협약일로부터 ~ 2025. 11. 30.까지

■ 신청대상: 도내 본사, 공장, 연구소 등 1개를 보유한 우주(위성□지상국□SW)기업

■ 과제선정: 국산화 기술개발 과제 총 1건

■ 지원내용: 과제개발비 120,000천원, 1개 과제 지원(120,000천원/건)

구분	세부 지원 내용	지원건수	지원총액
국산화 기술개발	주파수 가변형(SDR) 위성 디지털 S-대역 RF 송수신 통신장비 개발 과제개발비 지원	1건 (120,000천원/건)	120,000천원

추진체계

■ 추진체계: 도내 우주산업 분야 중소·중견기업 단독 또는 산학연 컨소시엄

추진절차

수혜기업 공고	□	현장실태 조사	□	선정평가 및 결과 통보	□	협약 및 사업비 지급	□	사업수행	□	사업 성과평가
(25. 4.~5)		(25. 5.)		(25. 5.)		(25. 5.)		(25. 5. ~ 11.)		(25. 12.)

과제 목표 및 개발 내용

국□내외 기술 및 시장동향

□ 국□내외 기술 동향

■최근 원격측정 및 명령계 기술이 소형화 및 저전력 방향으로 발전하고 있음.

■양방향 위성 통신 안정성과 보안성 강화를 위해 디지털 변조 방식(BPSK, QPSK등)을 채택하는 추세임

■NASA, ESA, SpaceX, OneWeb, ICEYE 등의 기관들은 양방향 위성 통신 성능을 향상시키기 위해 저전력 디지털 통신 모듈과 자율 운영 프로그램을 적용하는 연구를 진행 중

■국내에서는 한화에어로스페이스, 세트렉아이 등이 RF 송수신 관련 시스템을 개발하며 국산화를 추진하고 있음

□ 국□내외 시장 동향

■최근 초소형 위성 및 큐브위성 시장은 급격한 성장을 보이고 있음. 2022년에는 시장 규모가 약 32억 3천만 달러였으며, 2030년까지 약 58억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률 7.9%에 해당함

■S-밴드 RF 송수신 장비 시장은 2023년에 약 18억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 약 37억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률 10.2%를 나타냄

■국내에서는 정부와 민간 부문이 협력하여 소형 위성 개발을 활발히 진행하고 있으며, 이에 따라 관련 통신 장비 및 시스템 시장도 성장세를 보이고 있음. 한화에어로스페이스, 세트렉아이 등 주요 기업들이 위성 통신 시스템 개발에 주력하고 있으며, 기술 국산화와 상업화를 목표로 연구개발을 강화하고 있음

■이러한 시장 성장과 기술 개발 동향은 초소형 위성 및 큐브위성에 활용 가능하고, 주파수 가변경형 기술이 적용된 보안 강화형 S-밴드 송수신 장비 개발의 필요성과 중요성이 더욱 부각됨

기대효과

□ 주파수 가변형 저전력 소형 S-대역 RF 송수신 장비 개발을 통해 안정적인 양방향 위성 통신 환경 구축

□ 해외 의존도가 높은 위성 통신 장비를 국산화함으로써 국내 기술력 향상 및 독자적인 위성 통신 인프라 구축 기여

□ 상용 부품을 적극 활용하여 개발 비용 절감을 통해, 초소형 위성 시장에서 경쟁력 확보

□ 향후 소형 군집 위성 및 위성 네트워크 구축에도 응용 할 수 있는 기반 기술 확보

구분

주요 내용

개념 및 필요성

□ 개요

■SDR (Software Defined Radio) 기술을 적용하여 주파수 가변 S-대역 RF 송수신 통신 장비 개발을 통해 위성과 지상국 간의 원할한 통신을 위한 RF 송수신기 개발

■소형 위성 및 큐브 위성에 탑재하여 공간 활용에 효율적인 소형화 장비 개발

■위성 탑재 배터리 소형화를 위한 저전력 장비 개발

■상용 부품을 발굴하여 제작 비용 절감

□ 필요성

■기존 중소형 위성에 적용되는 S-대역 RF 송수신 통신의 무게 및 전력 소모 등의 단점을 보완하여 초소형 및 큐브 위성에 적용 필요

■가변형 S-Band 주파수 대역을 활용하여 신뢰성 높은 통신데이터 링크 구현

■고가의 우주부품을 대체할 수 있는 상용부품을 발굴하여 비용 절감 및 접근성 향상, 향후 대량 생산 및 상업적 활용 가능성 확보

■국산화로 해외 제품과 경쟁력 및 기술 자립도 확보

과제목표

□ 최종목표

■주파수 가변형 S-대역 송수신 통신 장비 개발

■RF 송수신부 및 디지털 신호처리부 하드웨어 개발 및 검증

■데이터 통신 인터페이스 (RS-422 등)모듈화로 다양한 위성 플랫폼에 적용 가능한 장비 개발

■상용 부품을 활용한 저 비용 장비 개발

■국산화율 향상 및 해외 시장 진출 기반 마련

□ 정량적 목표

평가항목 (주요성능 Spec)		단위	달성 목표	연구개발 전 국내수준	세계최고수준 (보유국/보유기관)	목표달성여부 측정방법
1	송신주파수	GHz	가변형 2.20-2.29	고정형 2.20-2.29	2.20-2.29 (독일/IQS)	시험
2	송신데이터속도	kbps	2-2,000	2000	2,000 (독일/IQS)	시험
3	송신 전력	dBm	30□1	30	30□1 (독일/IQS)	시험
4	수신주파수	GHz	가변형 2.025-2.11	고정형 2.025-2.11	2.025-2.11 (독일/IQS)	시험
5	데이터 전송방식	-	RS-422	RS-422	Ethernet, RS422 (독일/IQS)	시험
6	DC Supply	V	16-35	28	6-18 (독일/IQS)	검사
7	Power Consumption	W	□16	48.2	16 (독일/IQS)	시험
8	Size	mm	100*130*50 (□10)	200*180 *115	108*136*55 (독일/IQS)	검사
9	Mass	g	□320	2837	320 (독일/IQS)	검사

□ 국산화 대상

■RF 송수신부 : 상용부품 적용하여 RF 송수신 모듈을 국내 기술로 개발하여 초소형 위성에 활용할 수 있도록 주파수 가변화, 경량화 및 저전력화 추진,

■디지털 신호 처리부 :　신호 변조 및 복조 등을 수행할 수 있는 고성능 디지털 신호 처리 하드웨어 개발

□ 목표 단가

■목표 양산 단가 : 4,000만원(해외 수입 제품 약 50,000달러)

개발내용

□ 설계

■시스템 설계

- RF 송수신부, 디지털 신호처리부, 전원 분배부, Housing 등으로 구성

<저전력 소형 S-대역 RF 송수신 통신 장비 주요 구성도 예시>

■RF 송수신부

-Dual Mode Tx, Rx 구현

-LNA, BPF, RF Transceiver IC 등으로 수신부 설계

-RF Transceiver IC, BPF, Power Amp 등으로 구성된 송신부 설계

<RF 송수신부 구성 예시>

■디지털 신호처리부

-Modem용 FPGA 및 Control/Codec용 MCU는 1-Chip으로 소형화, 저전력화 구현

-디지털 신호 처리를 통해 데이터 전송 효율을 높이고 통신 신뢰성 강화

<디지털 신호처리부 구성 예시>

□ 시험

- 주파수 가변 RF 특성 시험

- 송신부 주파수 범위 내 출력 신호 전력 검증

- 수신부 최소 수신 레벨 검증

□ 규격 설정

- ITU-R S.1001 및 ITU-R S.580 권고안을 기반으로 S-대역 (2.025~2.120 GHz) 주파수 할당과 운용 방안 검토

지원 대상 및 조건

■ 지원 대상

□ (주관) 부가가치세법 및 동법시행령 제8조에 따라 경상남도 내 공고일 현재 본사, 공장, 연구소 중 1개를 보유하고 있는 기업으로 우주산업 관련 기업

□ (참여) 해당 지역 또는 타 지역에 소재하는 대학, 연구기관, 기업, 등

□ 공고 종료일 기준 창업 3년 이상인 기업

■ 지원혜택

□ R&D, 기술 고도화 등 과제개발비 지원

- 인건비는 신규인력(공고 전 6개월 ~ 사업기간 내 채용)의 경우에만 현금 편성 가능

- 성과물 홍보를 위한 국내 전시회, 학술대회 전시 등 참가 지원(관련 비용은 지원 예산 내 편성, 전체 사업비 20% 이내)

□ 물리□화학 특성시험, 안전성시험, 전자파 시험 등 일반 물성 시험 및 우주 환경시험 비용 지원

□ (필요 시) 지원기업 개발 제품에 대한 시험평가 및 사업화를 위한 전문가 기술 컨설팅 지원

■ 사업비 부담 비율

□ 과제지원금 제외한 나머지 금액은 과제수행기업이 부담하며, 지원신청 금액의 10% 이상은 반드시 현금으로 부담

< 국비 또는 지방비 출연금 및 민간부담금(현물·현금) 매칭 비율 >

구분	민간부담 현금
비영리기관	제한 없음
중소기업1)	지원신청 금액의 10% 이상
중견기업2)	지원신청 금액의 15% 이상
공기업□대기업	지원신청 금액의 30% 이상

1) 중소기업: 「중소기업기본법」제2조 및 같은 법 시행령 제3조(중소기업 범위)

2) 중견기업: 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조(정의)

■ 지원기업 성과지표

구분	성과지표	지표해설	증빙 방법
공통지표	신규 고용	- 개발 과제를 통한 신규채용 및 참여인원 수(4명) □ 본 과제를 통한 신규 채용 □ 공고 전(6개월) 신규고용 인력이 당해 연도에도 고용 유지될 경우 인정	4대보헙가입증명서
	사업화 실적	- 본 개발 과제에 대한 매출 및 사업화 건수(1건 이상) □ 체계 적합성 시험, 납품실적, 구매 의향 등	세금계산서, 견적서, 구매의향서
	기술 신뢰성 확보	- 시험평가, 규격, 환경시험 등	결과보고서
자율지표 (선택)	특허	- 본 개발과제에 대한 특허출원 및 등록 건 수	특허출원/등록증
	논문	- 본 개발과제 수혜기업(기관)의 국내□외 논문 발표 건수 □ 해당 개발기간 내 게재/발표 완료 논문	게재/발표 완료 논문
	저작권 등록	- 본 개발과제의 기술, 제품의 저작 등록 현황 □ 해당 사업 기간 내 등록증 및 등록 확정 관련 문서로 증빙 가능	등록증
	국내□외 홍보 마케팅	- 본 기술개발과 관련된 내용으로 학회, 언론매체 (신문, 방송 등), 전시회 참가 등을 통해 홍보한 건수	보도 내용, 전시회 참가 결과보고서 등
	… (기타)	- 기타 본 기술개발 과제를 통해 자율적으로 달성하고자 하는 사업 목표	증빙 방법 제시

3. 사업추진절차

■ 추진절차

절차			계획		일정		내용		주체
준비 단계			사업계획 수립		~ □24.03.		- 예산 및 사업 시행계획 수립 - 과제 기획		경남TP 우주항공본부
			□
			사업계획 공고		`25.04.30. ~ `25.05.16.		- 홈페이지, 전자우편 공고		경남TP 우주항공본부
			□
			사업계획서 접수		`25.05.08. ~ `25.05.16.		- 경남테크노파크		경남TP 우주항공본부
			□
지원 과제 선정 및 통보			과제평가		`25.05.20.		- 현장 확인(전담기관, 필요시) - 발표 평가(외부전문가)		경남TP 우주항공본부, 외부전문가
			□
			과제 확정□통보		`25.05.22.		- 선정결과 통보		경남TP 우주항공본부
			□
연구 개발 수행			협약 체결		`25.05.22. ~ `25.05.28.		- 협약 설명회 개최, 협약 체결 - 사업비 지급		경남TP 우주항공본부
			□
			과제 수행		협약일 ~ `25.11.30.		-기술개발 과제 수행		수혜기업
			□
			진도점검/관리/컨설팅 (현장실태조사 등)		1개월 단위		- 기술개발 및 사업비집행 현황 보고서 제출 - 현장 방문(기술개발 현황 확인)		경남TP 우주항공본부
			□
			중간점검/관리		`25.09.		- 연구개발 진도관리를 위한 중간점검 진행		경남TP 우주항공본부
			□
			최종 결과보고		`25.11.		- 최종 결과보고서 제출		수혜기업
			□
			최종 평가/성과보고회		`25.12.		- 결과물 시연 및 발표 평가(외부전문가)		경남TP 우주항공본부
사후 관리			사업비 정산		종료 후 1개월 이내		- 사업비 사용실적 보고(기술개발수행기관) 및 정산		수혜기업
			□
			기술개발 결과물 관리		종료 후 2년간		- 연구개발 성과(실적) 제출		경남TP 우주항공본부

□ 사업추진계획에 따라 일정이 변경 될 수 있음

4. 기타사항

■ 사업계획서 작성 요령

- 과제수행 기업은 운영방안 및 추진체계에 대한 사항을 사업계획서에 명확히 제시하여야 함

■ 신청 제외 대상(주관기관 또는 참여기관이 아래에 해당될 경우 신청 불가)

- 국가연구개발사업에 참여제한 중인 자(주관기관, 주관기관의 장, 참여기관, 참여기관의 장, 총괄책임자 등)는 신청 불가

- 협약을 체결하기 전에 사업계획서 내용 등이 허위로 작성되었거나, 동일과제가 중복되어 선정된 사실을 확인한 경우, 선정취소

- 신청한 사업계획서 내용이 기 지원된 과제와 중복 또는 유사한 경우

- 국가 연구개발 사업에 참여 제한 중인 자 또는 기업(기관)

- 금융기관 등의 신용거래 불량(기업, 대표자, 총괄책임자) 또는 부실위험 기업

□ 신용 및 부실위험 제외조건

- 기업의 부도, 금융기관 등의 채무불이행자

- 법정관리/화의기업(단, 법원의 화의 및 회사정리인가 결정을 받은 후 법원에 제출한 화의계획안 또는 정리계획안의 채무변제 계획을 정상적으로 이행하고 있는 업체는 제외)

- 최근 2년 연속 기준 부채비율이 500% 이상

- 최근 2년 연속 유동비율이 50% 이하

- 외부 감사 기업의 경우 최근년도 감사의견이 □의견 거절□ 또는 □부적정□

- 개인회생/파산/면책권자

5. 선정평가 계획

■ 선정 절차

- 사업신청서 중복성 및 적합성 검토 후, 현장실태조사, 평가위원회를 통한 발표평가를 통해 최종 선정(3단계)

① 1단계 평가

② 2단계 평가

③ 3단계 평가

1차

중복성, 적합성

전담기관

2차		3차
현장 확인		발표평가
전담기관(필요시)		평가위원회 (산학연 전문가)

4차

평가 종합심의

전담기관

① 1단계 평가(적합성 검토)

- 개     요: 신청자격, 제출서류 검토 등 적합성 및 중복성 위주 평가

- 검토대상: 접수과제(전담기관, 산학연 전문가, 수요기업 관계자)

- 통과기준: 지원대상 및 조건 준수 여부 등

② 2단계 평가(발표평가 및 현장 확인)

□ 현장확인(필요시)

- 개    요: 신청기업 방문을 통해 인력, 기자재보유현황 등을 확인

- 조사대상: 발표평가 통과 과제

- 통과기준: 세부 평가항목별 부적정이 한 개라도 있을 경우 탈락(통과 또는 탈락으로 구분)

- 평가내용: 보유기술 확인, 연구인력 및 실제참여 가능성, 연구실 기자재 개발환경 구축 등

- 조사위원: 전담기관, 외부전문가

* 현장확인시 보유기술 확인 필요성이 인정되는 과제에 한해 기술전문가 동행

* 필요시 전문위원회를 개최하여 통과/탈락 여부 결정

□ 발표평가

- 개     요: 총괄책임자의 발표를 통해 기술개발 기반의 적정성, 사업화 전략 등 사업성 및 수행능력 위주로 평가

- 평가대상: 적합성 검토 통과 기업

- 통과기준: 평가 점수 최고 및 최저 점수 제외 평균 70점 이상

- 평가위원: 관련분야 산학연 전문가 5인 내외

③ 3단계 평가(평가 종합 심의)

- 개    요: 평가위원회 평가결과에 대한 종합심의 및 최종확정

- 심의위원: 평가위원회 평가결과

- 심의기준: 총 예산 범위 내에서 심의를 통하여 확정

■ 평가 기준

① 적합성 검토

구분	평가항목	적합여부
		적합	부적합
관련 규정	□ 지원대상의 해당 여부
	□ 기 지원(중복성) 여부
	□ 국가과학기술지식정보서비스에 참여 제한 여부 (대표자, 총괄책임자의 참여제한 등)
	□ 기타 규정이나 공고 내용에 대한 위반 여부

② 현장 확인

확인항목	확인내용	적합여부
		적합	부적합
보유기술 정도	- 보유기술 (수행계획서에 명시된 보유기술의 확보여부)
기술개발 역량	- 연구인력 및 실제참여 가능성 (연구인력 근무여부 및 연구개발 투입가능성)
	- 연구실, 기자재 개발환경 구축상태 (연구개발 공간 및 기자재 운영 등 개발환경 구축상태)

③발표평가(평가위원회 평가)

평가항목	평 가 내 용	배점
기술성 및 성공가능성 (60)	- 제안기술의 차별성 및 파급효과 (자체 기술향상, 타기술(산업)의 발전 등 산업발전에 기여정도)	15
	- 개발목표의 구현 가능성 (기술적 수준과 목표달성 수준 이해정도, 기술적 위험수준을 극복할 수 있는 충분한 기술적, 공학적 접근방법)	15
	- 기술개발 추진방법, 전략 및 체계의 적절성 (필요기술의 확보방안, 추진방법 등 추진전략의 적절성)	10
	- 총괄책임자와 연구팀 전문성 (기술개발 및 상품화 경험, 인력의 역할분담, 구성의 적정성)	15
	- 사업비의 적정성 (연구개발 목표대비 사업비 구성 및 규모의 적정성)	5
사업화 가능성 및 경제성 (40)	- 사업화 가능성 (개발결과의 상용화 시기 및 단계 진입 가능성, 수준)	20
	- 경제성 및 시장에 미치는 효과 (시장 창출, 수출증대 및 수입대체, 고용 창출 효과 등)	15
	- 기업경영 상태(주관기관의 경영지표 점수 기재)	5
합 계		100

6. 사업 관리

■ 협약 체결 및 사업비 지급

- 수행기관으로 선정된 기업은 선정결과 통보 후 1개월 이내에 전담기관과 협약 체결(사업계획서에 평가 시 의견을 반영하여 수정보완)

- 수행기관은 사업비를 반드시 다른 용도의 자금과 분리하여 별도의 계좌로 관리

- 과제수행기관은 민간부담금(현금)입금 후 통장사본, 입금 확인증 제출

■ 과제 진도평가 및 관리

- 매월 기술개발 추진실적 보고서(월간업무계획) 제출(필요시 현장방문 확인)

- 점검내용

□ 기술개발 진행상황(추진일정 대비 실적달성 여부 등)

□ 사업비 집행현황(계획 대비 실적)

■ 중간점검

- 기술개발 추진실적을 점검하며, 사업비 집행 현황 등을 점검(현장방문)

- 점검내용

□ 기술개발 진행상황(추진일정 대비 목표달성 여부 등)

□ 사업비 집행의 적정성 점검(사업비 통장내역 점검 등)

■ 최종평가

- 수행기관은 과제종료 후 14일 이내에 최종보고서를 제출하고, 연구개발 목표 대비 추진 실적을 평가

- 평가내용

□ 개발결과 수준, 수행방법, 파급효과, 사업화 정도, 성과물 등

■ 제재조치

- 사업수행 중 기업의 귀책으로 협약이 해약되거나, 각종 이행사항 위배, 불성실중단□불성실실패 등의 과제에 대하여 경우에는 사업비 환수 및 해당 수행기관의 신규참여를 제한

■ 기타

- 사업수행 중에 수행계획의 변경이 필요한 경우에는 수행기관에서 전담기관에 수행계획 변경을 요청할 수 있음

- 수행기관은 사업 종료 연도부터 5년간 성과활용현황 보고서를 매년 1월 전담기관에 제출

- 공고문에 포함되지 않은 사항은 □지역산업 지원사업 공통운영요령□ 등 제반 규정 및 지침을 따름

7. 접수기간 및 평가일정

■ 공고 및 접수 기간: 2025. 4. 30.(수) ~ 5. 16.(금) 17:00까지

- 접수기간: 2024. 5. 8.(목) ~ 5. 16.(금)

■ 접수방법: 온라인 접수(경남테크노파크 우주항공본부)

■ 신청서류: 사업계획서 원본 1부, 최근 3년 기업 재무제표, 별도 제출서류 사업계획서 양식 참조

- 제출서류: 사업계획서 양식 참조(별첨 필수 제출)

□ 제출된 서류는 일체 반환 하지 않음

■ 신청양식: 사업계획서 등 양식은 홈페이지() 다운로드

www.gntp.or.kr

■ 평가일정: 2025. 5. 20.(수) 13:30 ~ 16:00

■ 평가방법: 대면평가(PPT / 발표 20분. 질의응답 20분)

- 평가위원 점수 최고, 최저점 제외 평균 70점 이상, 고득점순 지원

* 평가일정 및 발표□질의응답 시간은 변경될 수 있음

8. 접수 및 문의처

■ 접수 및 문의처: (재)경남테크노파크 우주항공본부 우주산업팀 박성민 연구원

기관명		문의전화	주 소
(재)경남테크노파크	우주항공본부 (우주산업팀)	055-853-6842 (담당: 박성민 연구원) smpark@gntp.or.kr	(51395) 경남 사천시 사남면 방지로 80, 경남테크노파크 우주항공본부 연구동 201호